Bild anlegen

| ALPHA-VISION® DCS

# Bild anlegen

1. Datei/neu
2. In der Liste "Bild" auswählen
3. Name eingeben
4. OK, im Projektverzeichnis wird eine Datei mit dem Namen "Name.dis.xml" angelegt Im mittleren Fenster ist jetzt ein diagonales Raster zu sehen, rechts die Eigenschaften des Bildes. Die Auflösung muß noch eingestellt werden:
5. Klick auf das Eingabefeld zu Auflösung-X
6. 800 eingeben
7. Klick auf das Eingabefeld zu Auflösung-Y
8. 600 eingeben
9. "Übernehmen"

Jetzt erscheint im mittleren Fenster eine hellgraue Fläche mit der Größe 800 x 600 Pixel. Die Auflösung kann (anders als im alten Picedit) später jederzeit geändert werden, ohne daß die bereits gezeichneten Grafikobjekte verändert werden. Es ist auch möglich, über den Rand der grauen Fläche hinaus zu zeichnen und erst danach die Auflösung zu vergrößern. Wenn die Grafikobjekte an die neue Auflösung angepaßt werden sollen, dann müssen sie alle selektiert werden und anschließend das umschließende Rechteck angepaßt werden. Automatische Größenänderungen wird es auch beim Kopieren nicht mehr geben (das ist allerdings noch nicht implementiert).
Weiter Einstellungen:

    Raster X/Y               definiert den Rasterabstand in Pixelformat
    Raster anzeigen          zeigt eingestelltes Raster an
    Rasterfang               aktiviert Rasterfang
    Aktiver Layer            definiert das aktive Layer
                         (nur Objekte des aktiven Layers sind wählbar)
    Polygonpunkte einfangen
    Fangrad. f. Polygonpkte

siehe auch:Rasterfang
siehe auch:Layer