Document Title

| ALPHA-VISION®Treiber

# Anschluss EAS-Tableaus

Das Programm Av2SoftEas kann eingesetzt werden, um Alarme in der ACI ohne Umweg über den Multi-Server direkt an die SoftPlc7 weiterzuleiten; der Datenaustausch findet hierbei über ein Shared Memory statt. Die SoftPlc7, die ein kundenspezifisches STEP7-Programm "EAS300" abarbeitet, kommuniziert über die serielle Schnittstelle mit EAS-Tableaus, die diese Alarme visualisieren.

## Konfiguration

Die Programme Av2SoftEas und SoftPlc7 müssen auf einem Rechner laufen, da ein Shared Memory verwendet wird. Die Namen für den Sende- und Empfangsbereich lauten SHMS72EAS und SHMEAS2S7. Sie sind fest für Av2SoftEas und müssen lediglich bei der SoftPlc7 projektiert werden.

Folgende Werte sind in der SoftPlc7.ini-Datei einzutragen:
[HLL-Functions]
PY0,0=S7Sync,DoDBExchangeSHM
[DBExchangeSHM]
DBNumIn=21
DBNumOut=21
LengthIn=2410
LengthOut=90
OffsetIn=0
OffsetOut=2410
SHMNameIn=SHMEAS2S7
SHMNameOut=SHMS72EAS

In der Vision2000.ini-Datei sind folgende Einträge notwendig, alle weiteren sind in der Sektion EAS beschrieben:
[EAS]
SendBuf=2140
RcvBuf=90

## Schnittstelle zu den EAS-Tableaus

Die Kommunikation zwischen SoftPlc7 und den EAS-Tableaus erfolgt über die serielle Schnittstelle (RS-232 auf SoftPlc7-Seite bzw. RS-485 2-Draht auf Tableau-Seite). Dazu ist er erforderlich, zwischen dem eingestellten COM-Port und den Tableaus einen entsprechenden Schnittstellenkonverter zu schalten. Bei diesem muss 19200 Baud, gerade Parität, 8 Datenbits, 1 Stopbit und die Betriebsart selbststeuernd eingestellt sein.
Weiterhin sind in der SoftPlc7.ini-Datei noch Werte einzutragen.