SoftPlc7Profibus.dll

| ALPHA-VISION® SoftPlc7

# SoftPlc7Profibus.dll

Die folgenden Definitionen beziehen sich auf die HW: Profibus DP Hilscher Baugruppe, mit der diese Funktionalität nach folgender Vorgehensweise getestet wurde.

- Board im PC installieren
- Treiber Installation von der original Hilscher-CD
- Anpassen der SoftPlc7.ini-Datei

## Einträge in SoftPlc7.ini

[HLL-Functions]

Syntax

    PYxx,LL=SoftPlc7Profibus,S7P_DIO

Auf den Peripheriebereich ab Adresse xx wird der Treiber gelegt. LL ist die Anzahl der durch die DLL versorgten Peripherie-Bytes.

[CIFDPM]

Syntax

    BaseMemorySize=8

Die BaseMemorySize von 8K ist Standard, möglich sind auch 2K - Eintrag entsprechend ändern.