Document Title

| ALPHA-VISION® Treiber

# Busfehlerobjekte

Bei Busfehlerobjekten handelt es sich um Datenobjekte (meist Prozessvariablen, Typ Alarm, Wertetyp integer), die zur Anzeige des Buszustandes der einzelnen Stationen dienen. Der Name des einer Station zugeordneten Busfehlerobjekts ist in den Eigenschaften der Station unter Fehlerobjekt-Id (Visu2000 Projektierung) bzw. Stationsfehlerobjekt (AbvProNT) zu finden.

Ein Busfehlerobjekt gehört zu den lokal gehaltenen Datenobjekten, von denen lediglich die Alarmquittierung zwischen den OSen abgeglichen wird, nicht jedoch der Wert. Um solche lokalen Objekte zu ermöglichen, müssen diese einer speziellen Station (SoftPLC) mit folgenden Parametern zugeordnet sein: Stationsnummer 100, Typ Prozeßserver.

Wert des Busfehlerobjekts | Standardsystem (1 Bus) | Redundantes System mit 2 Bussen
--- | --- | ---
0 | keine Verbindung | keine Verbindung
1 | Verbingung okay | Bus 1 okay
2 | - | Bus 2 okay
3 | - | beide Verbindungen okay