Flt_MePoSigOut

| ALPHA-VISION®job.dbf

### Flt_MePoSigOut

Aktion: | Flt_MePoSigOut - Set Signal output filter
Beschreibung: | Filtert nach Signal out
Syntax: | Flt_MePoSigOut(CursorId,SigOut)
Parameter: | CursorId: Verbindet eine Listbox mit einer Resource SigOut: Definiert nach welchem SigOut gefiltert werden soll
Verwendung: | Aktion
Beispiel: | Flt_MePoSigOut(Alarm,23)

Es wird nach Signal Out 23 gefiltert
Einer Messstelle können 64 (0 - 63) SigOut zugeordnet werden