SoftPlc7Direct_IO.dll

| ALPHA-VISION® SoftPlc7

# SoftPlc7Direct_IO.dll

Die folgenden Definitionen beziehen sich auf das Direct I/O board von Advantech mit dem diese Funktionalität nach folgender Vorgehensweise getestet wurde.

- Board im PC installieren
- Advantech-Treiber installieren

Danach muß die DLL mit Namen "ADSAPI32.DLL" auf dem Rechner vorhanden sein.

## Einträge in SoftPlc7.ini

[HLL-Functions]

Syntax

    PYxx,yy=SoftPlc7DirectPIO,S7P_DIO

Auf den Peripheriebereich ab Adresse xx wird der Advantech-Treiber gelegt.

[AdvantechIO]

Syntax

    Device = 0
    BasePort = 0x2a8

Der BasePort ist die Basisadresse der Baugruppe, wie sie bei der Installation vergeben werden muß.
0x2a8 ist die von Advantech vorgegebene Standardadresse.