AbvPro-Toolbar

| ALPHA-VISION® AvET

# Export Fehler/Warnungen

Fehlermeldungen
Meldung | Überprüfen Sie
--- | ---

Warnungen
Meldung | Überprüfen Sie
--- | ---
objectBand: Objektnummernband nicht zu verwenden, da keine Klasse | ... das Feld "Visu NT AbvSpu Klasse" im entsprechenden Objektnummernband auf einen gültigen Eintrag. (werden POs importiert, werden sie in PVs konvertiert, als Nummernbänder bleiben sie aber "Klassenlos" erhalten und müssen von Hand gelöscht werden.)
Prozessvariable: Kein Anzeigebereich | ... die Felder "Skalierungs Anfang/Ende" für die entsprechende Prozessvariable auf einen gültigen Eintrag. (Ein definierter Messbereich wird auf einen definierten Anzeigenbereich skaliert, der Eintrag 0 skaliert 1:1)
Prozessvariable: Kein Messbereich | ... die Felder "Messbereichs Anfang/Ende" für die entsprechende Prozessvariable auf einen gültigen Eintrag. (Ein definierter Messbereich wird auf einen definierten Anzeigenbereich skaliert, der Eintrag 0 skaliert 1:1)
STATION: Kein gültiger SPS-TYP | ... das Feld "Sps Typ" in der entsprechenden VisuNT Station auf einen gültigen Eintrag
X-Objekt: Kein gültige I/O-Adresse | ... das Feld "Prozessverbindungen" im entsprechenden X-Objekt auf einen gültigen Eintrag