Stationen

| ALPHA-VISION® PMU

# AbvProNT

## Stationen

Stationen ist ein Programm der Projektverwaltung. Es wird zum Erstellen/Ändern von Stationen verwendet.
Stationen können Clients (OS=Operator Station)oder Server (SPS) sein. Es wird das komplette Netzwerk aus Clients und Servern abgebildet. Namens= und Nummernvergabe sind wahlfrei.

### Aufruf

Über Projektverwaltung, Doppelklick auf Auswahl AbvProNT - Datenobjekte - Stationen
Es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem die Parameter vorhandener Stationen zeilenweise angezeigt werden.
Ein Station hat folgende Parameter:
Datenbank: _Station.dbf

- Name
- Beschreibung
- Stationsnummer
- Stationstyp
- Messwertformat
- AbvSpu Generierung
- Erste Objektnummer
- Letzte Objektnummer
- Stationsfehlerobjekt

### mögliche Aktionen

Für die Eingabe / Änderung stehen die Schaltflächen:

- Übernehmen
- Verwerfen
- Einfügen
- Löschen
- PV-Objektnummern anpassen

zur Verfügung.
Übernehmen
Ein bestehender Datensatz wird mit den aktuellen Einträgen der Eingabefelder überschrieben.
Änderungen müssen zeilenweise, also je Station, übernommen werden; bei einem Wechsel zu einer anderen Station ohne Übernahme werden Änderungen ignoriert und die Parameter der gewählten Station in die Felder gelesen.
Änderungen werden in Grenzen geprüft, bei erkannten Fehlern kommen selbsterklärende Meldungen
Verwerfen
Für die gewählte Station werden die Eingabefelder mit den Einträgen aus der Datenbank überschrieben.
Einfügen
Übernimmt die aktuellen Einträge der Eingabefelder als neuen Datensatz in die Datenbank
Neueintrage müssen zeilenweise, also je Station, übernommen werden; bei einem Wechsel zu einer anderen Station ohne Einfügen wird der Datensatz ignoriert und die Parameter der gewählten Station in die Felder gelesen.
Neueinträge werden in Grenzen geprüft, bei erkannten Fehlern kommen selbsterklärende Meldungen
Löschen
Der Datensatz der gewählte Station wird aus der Datenbank gelöscht
PV-Objektnummern anpassen
Einer Station kann über Erste Objektnummer / Letzte Objektnummer ein Nummernband zugewiesen werden, mit dieser Funktion können die Objektnummern der PVs entsprechend der Station der sie zugehören angepasst werden..

### Parameter Eigenschaften

Name

Feldname | TEXT
Eingabe | zwingend
Anzahl Zeichen | 32
Mögliche Zeichen | alphanumerisch (keine Umlaute)

Der Name muss eindeutig sein, sollte aussagekräftig sein und einer gewählten Namenskonvention entsprechen
Beschreibung

Feldname | DESCR
Eingabe | fakultativ
Anzahl Zeichen | 32
Mögliche Zeichen | alle

Die Eingabe wird empfohlen und sollte aussagekräftig sein
Stationsnummer

Feldname | NUMBER
Eingabe | zwingend
Anzahl Zeichen | 10
Mögliche Zeichen | numerisch

Der Nummer muss eindeutig sein, sollte einem gewählten Nummernsystem entsprechen
Stations Typ

Feldname | TYP
Eingabe | zwingend
Anzahl Zeichen | über Auswahl
Mögliche Zeichen | Prozessserver Client

CLIENT ist eine OS (Operator Station) auf der Alpha-Vision VISU läuft
PROZESSSERVER ist eine SPS (Speicher Programierbare Steuerung)
Messwertformat

Feldname | SPS
Eingabe | zwingend
Anzahl Zeichen | über Auswahl
Mögliche Zeichen | Motorola Intel S5

Abhängig des SPS-Typs ist BYTE-Order und FLOAT-Format unterschiedlich und muss hier spezifiziert werden.
AbvSpu Generierung

Feldname | DRV
Eingabe | zwingend
Anzahl Zeichen | Umschaltung über Doppelklick
Mögliche Zeichen | ja / nein

Definiert, ob bei einer-AbvSpu Generierung Code für diese Station erzeugt werden soll
Erste Objektnummer

Feldname | FNOAPO
Eingabe | zwingend
Anzahl Zeichen | 5
Mögliche Zeichen | numerisch

Einer Station muß ein Objektnummernbereich von - bis zugordnet werden
Letzte Objektnummer

Feldname | LNOAPO
Eingabe | zwingend
Anzahl Zeichen | 5
Mögliche Zeichen | numerisch

Einer Station muß ein Objektnummernbereich von - bis zugordnet werden
Name

Feldname | PNTID
Eingabe | fakultativ
Anzahl Zeichen | 32
Mögliche Zeichen | alphanumerisch (keine Umlaute)

Der Name Busfehlermessstelle; Geht die Station in "undefined", wird die definierte Prozessvariable mit dem "undefined value" belegt, der seinerseits einem Status zugeordnet ist. Über diese PV können andere CLIENTS den Zustand der Station auswerten.