Prozessvariable

| ALPHA-VISION® AvET

# Prozessvariable (PV)

Die _PV.dbf Tabellen in VisionNT sind in Anzahl und Namen der Felder nicht identisch zu den Datenobjektlisten im AvET.

Abweichungen

- Das Feld "Beschreibung" ist neu
- Das Feld "Ereignisregistrierung" ist neu
- Das Feld "Einheit" ist neu
- Das Feld "Anfangswert PLC" ist neu
- Das Feld "Anfangswert PLC nutzen" ist neu

Diese Abweichungen sind in der Tabelle Eigenschaften PV grau hinterlegt.

Hinweis
Die Werte in den Felder: Messbereichs -Anfang/Ende und Skalierungs -Anfang/Ende werden entsprechend der Grafik behandelt.

Sind diese Felder mit "0" definiert, ist Messbereich zu Skalierungsbereich 1:1. Bei einem Export mit AvET kommt in diesem Fall eine Warnung.

Prozessvariable können mit anderen Datenobjekten in Listen zusammengefasst werden.

    Prozessobjekt(_PO.dbf) Tabellen aus VisionNT werden beim
    Import zu Prozessvariablen konvertiert.

Listenname: | Datenobjektliste
Dateierweiterung: | .obj.xml
Objekte: | Prozessvariable

Eigenschaften Datenobjektliste
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Name (Name) | Name der Datenobjektliste | nicht vorhanden
Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden
Anwenderklasse (UserDefinedClass) | nicht relevant für Export- und AWL-Funktionalität | nicht vorhanden

Eigenschaften PV
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Name (Name) | Name der Prozessvariable | _pv.dbf: Pointid (22)
Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden
Station (Station) | Name der Station, in der die PV beheimatet ist | _pv.dbf: sname (32)
Objektnummer (ObjNum) | Objektnummer der PV, nicht edierbar, wird durch Aufruf der Objektnummerngenerierung für alle Messstellen und Prozessvariablen automatisch angepaßt | _pv.dbf: objnum (11)
Hilfe-ID (HelpId) | Hilfe-ID | _pv.dbf: hitiid (8)
Alarmbild (AiPi) | Name des zugeordneten Alarmbilds | _pv.dbf: aipi (6)
Prozessverbindung (IoAdr) | I/O-Signaladresse in Prozessstation | _pv.dbf: plcadr_val (64)
Gruppenalarm (GrpAlarm) | Kennung der zugeordneten Alarmgruppe | _pv.dbf: grpalarm (5)
Technologiegruppe (TechGrp) | Kennung der zugeordneten Technologiegruppe | _pv.dbf: tech_grp (2)
Ereignisregistrierung (EventReg) | Eintrag des Ereignisses ins Archiv: nein / Archiv / Ausdruck; Ausdruck inkludiert Archiv | nicht vorhanden, Zusammenfassung von _ectsts.dbf: archive und print
Initialwert (InitValue) | Startwert PV-Datenobjekt | _pv.dbf: initval (255)
Ereignisgruppe (EventCondTable) | Name der zugeordneten Ereignisgruppe | _pv.dbf: ect_name (32)
Ereignistyp (EventType) | Meldetyp für Ereignisse: Anzeige / Bedienung / Störung / Meldung; | _pv.dbf: evt_type (3)
Sendehysterese (SendDeadband) | Hysterese zum Senden der Prozesswertänderungen | _pv.dbf: sendhyst (19)
Meßbereichsanfang (RangeStartPlc) | Wertebereichsanfang Prozess | _pv.dbf: mg_s_plc (19)
Meßbereichsende (RangeEndPlc) | Wertebereichsende Prozess | _pv.dbf: mg_e_plc (19)
Skalierungsanfang (RangeStartVisu) | Wertebereichsanfang Datenobjekt | _pv.dbf: mg_s_vis (19)
Skalierungsende (RangeEndVisu) | Wertebereichsende Datenobjekt | _pv.dbf: mg_e_vis (19)
Ersatzwert (UndefValue) | Ersatzwert bei Kommunikationsstörung | _pv.dbf: undefval (255)
Messwerttyp (ValueTypePlc) | Werteformat Prozess: BOOL/SINT/USINT/INT/UINT/DINT/UDINT/REAL/STRING | _pv.dbf: valtyp_plc (3)
Wertetyp Visualisierung (ValueTypeVisu) | Werteformat Datenobjekt: BOOL/SINT/USINT/INT/UINT/DINT/UDINT/REAL/STRING | _pv.dbf: valtyp_vis (3)
Abtastzyklus (ScanCycle) | Abtastzyklus in Millisekunden (Sapi-Fetch) | _pv.dbf: fetchcyc (11)
Einheit (UnitMls) | Name des MLS-Strings, in dem die Werteinheit steht | nicht vorhanden, Einheit steht sprachabhängig direkt in den PV-Sprachtabellen
Anfangswert PLC (InitValPlc) | für AbvSpu: Anfangswert Prozess | nicht vorhanden
Anfangswert PLC benutzen? (InitValPlcFlag) | für AbvSpu: Anfangswert Prozess benutzen: ja / nein | nicht vorhanden