Stationen

| ALPHA-VISION® AvET

# Transmitter

Transmitter werden nur bei analogen Messstellen benötigt.

Ein Transmitter(Gebertyp) beschreibt, wie ein von einer E-/A-Signaladresse:

PEW(Prozess Eingangswort) - DBW/DBD(Daten Wort,Doppelwort) - PAW(Prozess Ausgangswort)

gelesene/geschriebene Rohwert normiert wird.

Im AvET:

- sind Transmitter in Transmitterlisten zusammengefasst
- haben Transmitterlisten die Endung ".trm.xml"

Mit dem AvET können:

- Transmitterlisten erstellt werden.

- Transmitter in Transmitterlisten erstellt werden.
- Transmitter in Transmitterlisten modifiziert werden.
- Transmitter in Transmitterlisten gelöscht werden.

  ## Erstellen von Transmitterlisten

  Empfehlung: Im Projektordner einen Unterordner "Transmitter" anlegen.

  In der Symbolleiste oder dem Rollmenü 'Datei' "neu" wählen.

  Im Auswahlfenster "Files" die Auswahl "Transmitterliste" treffen.
  In das Feld "Namen" den gewünschten Listennamen eintragen.

  Im Feld "Verzeichnis" den gewünschten Pfad der Transmitterliste eingetragen.

- Der Pfad zum Verzeichnis des geöffneten Projekts ist bereits eingetragen, dieser kann erweitert werden, nicht bestehende Unterverzeichnisse werden erstellt

  Mit OK beenden.

- Es wird die Transmitterlisteliste mit der Endung ".trm.xml" im definierten Pfad angelegt und mit Pfad im linken Fenster angezeigt.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ## Löschen/ Ändern/ Erstellen/ von Transmittern

  Über Doppelklick die gewünschte Transmitterliste öffnen.

- Im mittleren Fenster werden die in der Transmitterliste enthaltenen Transmitter gelistet.
- Im rechten Fenster werden die Eigenschaften der Transmitterliste selbst angezeigt.
  In der Bearbeitungsleiste sind die Aktionen "übernehmen" - "verwerfen" - "neues Objekt" bedienbar.

  ### Transmitter löschen

  Im mittleren Fenster gewünschten Transmitter wählen.

- Im rechten Fenster wird die Transmitterdefinition angezeigt.
- In der Bearbeitungsleiste wird die Aktionen "löschen" bedienbar

In der Bearbeitungsleiste das Symbol "löschen" klicken.

- Im mittleren Fenster wird der Eintrag gelöscht.

- Das rechte Fenster ist leer.

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist das Löschen entgültig.

  ### Transmitterdefinition ändern

  Im mittleren Fenster gewünschten Transmitter wählen.

- Im rechten Fenster wird die Transmitterdefinition angezeigt.

  Im rechten Fenster kann die Transmitterdefinitionen modifiziert werden.

- Der Feldname eines modifizierten Feldes wird mit einem Stern gekennzeichnet.

- Wird das Symbol "Übernehmen" geklickt, verschwindet der Stern.

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist sie entgültig.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ### Transmitter erstellen

  In der Bearbeitungsleiste die Aktion "neues Objekt" auswählen.

  Ein Transmitter wird erstellt

- Das System vergibt den default Namen "transN" (N steht für eine laufende Nr.)

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist sie entgültig.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ## Eigenschaften

  Listenname: | Transmitterliste
  Dateierweiterung: | .trm.xml
  Objekte: | Transmitter

  Eigenschaften Transmitterliste
  Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
  --- | --- | ---
  Name (Name) | Name der Transmitterliste | nicht vorhanden
  Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden

  Eigenschaften Transmitter
  Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
  --- | --- | ---
  Name (Name) | Name des Transmitters | _mp.dbf: _ifadr (13)
  Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden
  Signaltyp (SignalType) | wird nicht ausgewertet | nicht vorhanden
  Hardwaremodultyp (HardwareModuleType) | Hardwaremodultyp: 0/1/2/16/17 | nicht vorhanden
  Unterer Grenzwert (LowerLimit) | linare Normierung / OutOfRange-Erkennung: Anfangswert | nicht vorhanden
  Unterer Offset (LowerOffset) | Offset für unteren Grenzwert | nicht vorhanden
  Oberer Grenzwert (UpperLimit) | linare Normierung / OutOfRange-Erkennung: Endwert | nicht vorhanden
  Oberer Offset (UpperOffset) | Offset für oberen Grenzwert | nicht vorhanden

  Hardwaremodultyp
  Typnummer | Beschreibung
  --- | ---
  1 | 16bit-Rohwert (mit Glättung)
  2 | 16bit-Rohwert (ohne Glättung)
  16 | 16bit-Rohwert (Ganzzahl), keine lineare Normierung
  17 | 32bit-Rohwert (Real), keine lineare Normierung