Obj_SetAttr

| ALPHA-VISION®job.dbf

### Obj_SetAttr

Aktion: | Obj_SetAttr - Set attribute of object
Beschreibung: | Setzen einer Eigenschaft eines Datenobjektes
Syntax: | Obj_SetAttr(PointId,Attribut,Wert)

Parameter:

PointId:
Objektname

Attribut:
Name des zu setzenden Attributes (s. Tabelle)

Wert:
neuer Wert

Verwendung: | Aktion
Beispiel: | Obj_SetAttr(SINUS,Value,+0.5);

    DelOvflIn                Time delay nach out of range        int        0 - 3600 sec
    DelOvflOut                Time delay aus out of range        int        0 - 3600 sec
    DelSts1In                Time delay nach Status 1        int        0 - 3600 sec
    DelSts1Out                Time delay aus Status 1        int        0 - 3600 sec
    DelSts2In                Time delay nach Status 2        int        0 - 3600 sec
    DelSts2Out                Time delay aus Status 2        int        0 - 3600 sec
    DelSts3In                Time delay nach Status 3        int        0 - 3600 sec
    DelSts3Out                Time delay aus Status 3        int        0 - 3600 sec
    DelSts4In                Time delay nach Status 4        int        0 - 3600 sec
    DelSts4Out                Time delay aus Status 4        int        0 - 3600 sec
    DelSts5In                Time delay nach Status 5        int        0 - 3600 sec
    DelSts5Out                Time delay aus Status 5        int        0 - 3600 sec
    DelSts6In                Time delay nach Status 6        int        0 - 3600 sec
    DelSts6Out                Time delay aus Status 6        int        0 - 3600 sec
    DelSts7In                Time delay nach Status 7        int        0 - 3600 sec
    DelSts7Out                Time delay aus Status 7        int        0 - 3600 sec
    DelSts8In                Time delay nach Status 8        int        0 - 3600 sec
    DelSts8Out                Time delay aus Status 8        int        0 - 3600 sec
    Limit 1                nach Status 2                int/float        32 bit im entspr. Werteformat
    Limit 2                nach Status 3                int/float        32 bit im entspr. Werteformat
    Limit 3                nach Status 4                int/float        32 bit im entspr. Werteformat
    Limit 4                nach Status 5                int/float        32 bit im entspr. Werteformat
    Limit 5                nach Status 6                int/float        32 bit im entspr. Werteformat
    Limit 6                nach Status 7                int/float        32 bit im entspr. Werteformat
    Limit 7                nach Status 8                int/float        32 bit im entspr. Werteformat
    PrnOvfl                Print nach Overflow                bool        0 / 1
    PrnSts1                Print nach Status 1                bool        0 / 1
    PrnSts2                Print nach Status 2                bool        0 / 1
    PrnSts3                Print nach Status 3                bool        0 / 1
    PrnSts4                Print nach Status 4                bool        0 / 1
    PrnSts5                Print nach Status 5                bool        0 / 1
    PrnSts6                Print nach Status 6                bool        0 / 1
    PrnSts7                Print nach Status 7                bool        0 / 1
    PrnSts8                Print nach Status 8                bool        0 / 1
    Range                Messbereich                int/float        5 Zeichen
    RecHistory                Value recording Sts                bool        0 / 1
    SimuFreeze                Freeze simul. Sts                bool        0 / 1
    SimuParam1                Simulation parameter 1        int/flow        32 bit im entspr. Werteformat
    SimuParam2                Simulation parameter 2        int/flow        32 bit im entspr. Werteformat
    SimuType                Simulation type                int        0 keine Simulation
                                                    1 Sprungfunktion
                                                    2 Rampenfunktion
                                                    3 PT1
                                                    4 Festwert Simulation
    Status                Actual status                int        Bits 0 - 4
    Value                Actual value                int/float        32 bits
    Value1-5