Technische Daten Request

| ALPHA-VISION® Laufzeit

# Request

Dieses Programm dient zur Datenübertragung von einer Operator Station (OS) zu einem angeschlossenen Koppelpartener. Da die OS das gesamte Prozeßabbild hält, kann somit grundsätzlich auf die Daten aller Meßstellen einer Anlage zugegriffen werden.

Aufruf und Bedienung

## Kopplung der Rechner

Die Daten des anderen Rechners werden über eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung (seriell oder parellel) übertragen.
Die Verbindung wird dabei über Windows-Standardfunktionalitäten (Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen / Verzeichnisfreigabedienst) hergestellt.
Pro Rechner ist nur eine Verbindung möglich.

## Übertragung der Daten

Die Daten aus ALPHA-VISION werden in Dateien mit standardisiertem Datenformat (siehe Übertragung der Daten) übertragen.

## Konfigurierung des Programms

Die Konfigurierung des Programms erfolgt über die Request.ini-Datei.
Die für die Meßstellendatenübertragung erlaubten Ini-File Einträge sind in der Keyword-Liste zusammengestellt.
Bei der Übertragung von Meldungsdaten sind andere Einträge möglich bzw. notwendig, die der Archivdaten-Liste zu entnehmen sind.