Eventconditiontable

| ALPHA-VISION® VisuNT

# Eventconditontable (ECT)

Ein Eventconditiontable kann Prozessvariablen mit Ereignistyp Störung oder Meldung zugeordnet werden, um das Alarmverhalten zu spezifizieren. Bei anderen Ereignistypen wird der Eventconditiontable nicht ausgewertet.
Jeder Eventconditontable ist eine Liste, die aus ECT-Stati besteht.
- Liste: Ereignisgruppe
- Dateierweiterung: .ect.xml
- Klassennamen in Datei: AvEventCondTable / AvEventCondTableState

Eigenschaften Ereignisgruppe
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Name (Name) | Name der Ereignisgruppe | _ect.dbf: Name (32)
Beschreibung (Descr) | freier Text | _ect.dbf: Descr (32)
Bereichsumschaltung (Range) | Bereichsumschaltung: ja (= Vergleichswert) / nein (= Grenzwert) | _ect.dbf: Range (1)
Quittiertyp (AcknType) | Quittierung: nicht / lokal / global | _ect.dbf: Ackn_type (1)
AccessRight (AccessRight) | Quittierberechtigung | _ect.dbf: Fktnum (11)

Eigenschaften ECT-Status
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Status (Status) | Statuswert | nicht vorhanden, implizit in _ectsts.dbf
Wert (Value) | Vergleichs- bzw. Grenzwert | _ectsts.dbf: Value (255)
Alarmlevel (AlarmLevel) | Dem Status zugeordneter Alarmlevel | _ectsts.dbf: Alr_lev (11)
Text (Text) | Name des zugeordneten Statustexts | nicht vorhanden, implizit in ectsts - Sprachtabellen