Document Title

| ALPHA-VISION® Treiber

# EAS (Extended Alarm System)

Zusätzliches Alarmpanel zur Visualisierung.
Je nach eingesetztem System wird EAS über den Av2Eas- oder den Av2SoftEas-Treiber
(für PLC- bzw. SoftPlc7-Anbindung) angesteuert.

## Meldetextstruktur

Die Meldestruktur ist fest programmiert und daher nicht vom Benutzer zu verändern, die String-Länge wird auf die angegebenen Längen gekürzt bzw. mit Leerstellen aufgefüllt.
Bis Version 8.45.84:
Gesamtlänge 41 Bytes

Anzahl Bytes | Typ | Inhalt
--- | --- | ---
11 | Zeichen | PointId
27 | Zeichen | Beschreibung
1 | Zeichen | Alarmsymbol (siehe Tabelle Alarmsymbole)
1 | vorzeichenlose Ganzzahl | alte Alarmvisualisierungsgruppe
1 | vorzeichenlose Ganzzahl | neue Alarmvisualisierungsgruppe

Ab Version 8.45.85:
Gesamtlänge 42 Bytes, die Zusatzinformation wurde hinten angehängt
Achtung: Es besteht keine Rückwärtskompatibilität!

1 | vorzeichenlose Ganzzahl | Quittierzugriffsberechtigung

Folgende Symbole werden für die unterschiedlichen Alarmzustände in Byte 39 gesendet:

Alarmzustand | Symbol
--- | ---
neuer Alarm (unquittiert) | +
Alarm unquittiert gegangen | -
anstehender Alarm wurde quittiert | *
unquittiert gegangener Alarm wurde quittiert | %
quittierter Alarm ist gegangen | #

Bei GA oder altem Status = undefiniert wird keine Meldung gesendt

## Startkonfiguration

In der Vision2000.ini-Datei sind diverse Einträge notwendig, die unter Sektion EAS beschrieben sind.

Für den Av2SoftEas-Treiber müssen noch weitere Einstellungen vorgenommen werden, siehe AnschlussEasTableaus für Av2SoftEas.