ALPHA-VISION 14.04.2003

| ALPHA-VISION® Historie

# Readme-Datei für AlphaVision 20030414

Datum: 14.04.2003

### Beschreibung

AlphaVision 20030414
Kompatibilitätsversion: 43
VisuNT-Version: 8.30.43
Visu2000-Version: 1.53.43
SoftPlc7-Version: 1.37.43

### Neue Features in VisuNT

CardId | Beschreibung | Verantw.
--- | --- | ---
245 | Die Meldung für fehlende Job-DLLs soll nur noch dann kommen, wenn der Job tatsächlich benutzt wird, nicht für alle Jobs. Die Ausgabe soll in das ErrorWnd umgeleitet werden, keine modale MsgBox mehr. | ds

### Behobene Fehler in Visu2000

CardId | Beschreibung | Verantw.
--- | --- | ---
231 | (53) Wenn man im 3D-Bild Rauch- oder Flutgrenzen für 1_G setzt werden diese nicht angezeigt, bleiben aber auch scheinbar nach dem Reset noch gesetzt, weil für 1_H und 1_F beim Setzen der Grenzen die Grenzen zu 1_G nicht angezeigt werden. | caw
117 | (66) Wird ein Schaden geplottet tritt beim platzieren der Plotsymbole manchmal der Fall auf das die neu gezeichneten Plotsymbole von anderen überdeckt werden. Der Algorithmus sollte in der Hilfe beschrieben werden. | caw
222 | (77) Colour Code bei Doorstates wird erst bei scrollen mit Scrollleiste angezeigt. | sk
223 | (78) Wird ein Klickfeld (Colour Code Doorstates) mit einer Funktionsnummer belegt ist der Wert sobald der eingeloggte User die Funktionsnummer nicht hat nicht mehr erkennbar. | sk
32 | AvEdit: Beim Kopieren von Polygonen und Ellipsen in Gruppen ändert sich die Linienfarbe von Transparent auf _Linie (schwarz) | mk
173 | Beim Import von VisionNT-Tabellen in Visu2000 wird '$' durch 'D' ersetzt, statt durch '_', daher fehlen dann im Bdc die zum Abgleich notwendigen _MASTER / _OSNO Objekte | caw
174 | Die Aci2Rs Objekte müssen nicht mehr in einer _Aci Station liegen, sondern können so benutzt werden, wie sie aus den VisionNT-Tabellen importiert werden. | caw
228 | Wenn ein Plotsymbol automatisch geplottet wird, dann erscheint das Kontextmenü und ersetzt das vorherige Kontextmenü. | caw

### Neue Funktionalitäten in SoftPlc7

CardId | Beschreibung | Implementierung
--- | --- | ---
210 | STEP7-Test-Möglichkeit, ob Original-PLC oder SoftPlc7. Es soll softwaretechnisch geprüft werden, ob ein STEP7-Programm momentan von einer echten PLC oder einer SoftPlc7 ausgeführt wird. | Es wurden zwei HLL-Funktionen "S7FALSE" und "S7TRUE" implementiert, die eine FC ohne Input und mit einem konstanten BOOL-Output ersetzen sollen. Die Hll-Funktionen liefern FALSE bzw. TRUE zurück. Im STEP7-Projekt benötigt man dann nur noch eine FC, die immer TRUE bzw. FALSE zurückgibt. In der SoftPlc7 wird dieser Baustein durch die HLL-Funktion S7FALSE bzw. S7TRUE ersetzt.

211

Zusätzlich zu den Funktionen F9 und F5 im Debugger (Testbetrieb) soll man auch Befehl für Befehl im Code weitersteppen können.

Zwei neue Menüpunkte "Extras->Nächste Anweisung ausführen" und "Extras->Aufruf ausführen" wurden implementiert. Diese sind auch über die Shortcuts F10 und F11 erreichbar.