LayoutEditor

| ALPHA-VISION® DCS

# LayoutEditor

Da das Layout für das EGV-Projekt sehr einfach ist, wird es vorläufig keinen eigenen Layout-Editor geben.

Die Gesamtgröße des BDC-Fensters wird durch die Größe der Application-Area des Vision-NT festgelegt, die Größe der Iconleiste wird über eine Ini-Datei eingestellt. Die Größe des Kontextmenüs und des Decksplans sind damit automatisch auch festgelegt.

Da sich das System noch in der Entwicklung befindet und es noch keinen Prozeßbetrieb zum Testen gibt, ist es allerdings ratsam, nicht die ganze Bildfläche auszunutzen, sondern einen Rand zu lassen. Die BDC-Areas werden durch Splitter-Bars getrennt sein. Pro Splitter-Bar muß mit ca. 10Pixel gerechnet werden.