Stationen

| ALPHA-VISION® AvET

# ECTs für Prozessvariable

Sind einer Prozessvariablen als Ereignistyp "Störung" oder "Meldung" zugeordnet, wird das im Eventconditiontable spezifizieren Alarmverhalten ausgewertet.
Bei anderen Ereignistypen wird der Eventconditiontable nicht ausgewertet.
Jeder Eventconditontable ist eine Liste, die aus ECT-Status' besteht.

In VisionNT sind diese Informationen in den Tabellen _ECT.dbf und _ECTSTS.dbf enthalten. Anzahl und Namen der Felder nicht identisch zu den Datenobjektlisten im AvET.

Abweichungen

- ACK_Req in _ECT.dbf
- ACK_2PLC in _ECT.dbf

- ARCHIVE in _ECTSTS.dbf
- PRINT in _ECTSTS.dbf

## Eigenschaften

Listenname: | Ereignisgruppe
Dateierweiterung: | .ect.xml
Objekte: | Ereignisgruppenstatus

Eigenschaften Ereignisgruppe
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Name (Name) | Name der Ereignisgruppe | _ect.dbf: Name (32)
Beschreibung (Descr) | freier Text | _ect.dbf: Descr (32)
Bereichsumschaltung (Range) | ja (nicht definierte Werte werden dem nächst höheren zugeordnet) nein (nicht definierte Werte werden einem Defaultwert zugeordnet) | _ect.dbf: Range (1)
Quittiertyp (AcknType) | nicht (keine Q. möglich) / lokal (Q. nur auf lokaler OS sichtbar) / global (Q. auf allen OS sichtbar) | _ect.dbf: Ackn_type (1)
AccessRight (AccessRight) | Quittierberechtigung | _ect.dbf: Fktnum (11)

Eigenschaften ECT-Status
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Status (Status) | Statuswert | nicht vorhanden, implizit in _ectsts.dbf
Wert (Value) | Vergleichs- bzw. Grenzwert | _ectsts.dbf: Value (255)
Alarmlevel (AlarmLevel) | Dem Status zugeordneter Alarmlevel | _ectsts.dbf: Alr_lev (11)
Text (Text) | Name des zugeordneten Statustexts | nicht vorhanden, implizit in ectsts - Sprachtabellen