MePo_SetDelSts1N - 8N

| ALPHA-VISION®job.dbf

### MePo_SetDelSts1N - 8N

Aktion: | MePo_SetDelSts1N - Set Time delay status 1 entry
Beschreibung: | Setzt die Zeitverzögerung zum Statuswechsel 1
Syntax: | MePo_SetDelSts1N(PointId,Value)
Parameter: | PointId: Datenobject Value: Verzögerungswert in Sekunden
Verwendung: | Aktion
Beispiel: | MePo_SetDelSts1N($ACT,5) |

geht der Messwert einer Messstelle in den, dem Status 1 zugeordneten Bereich, wird 5 sec. danach dies als Statuswechsel angezeigt
Die Funktionalität für delay status 2 bis 8 ist entsprechend!
Kollidiert die Definition mit dem angrenzenden Status, d,h. ist der "entry" Wert des einen unterschiedlich zum "out" Wert des Anderen, wird die Definition des Status genommen, dem der HÖHERE ALARMLEVEL zugeordnet ist.
in diesem Syntax ist der job nur zwecks Kompatibilität zu alten Projektierungen enthalten - für aktuelle Projektierungen unbedingt:
Obj_SetAttr(PointId,DelSts1N), => siehe dort, verwenden.