Sapi2av

| ALPHA-VISION® Treiber

# Sapi2Av

## Kommandozeilenparameter für Sapi2Av

Sapi2Av.exe [Argumente] (Optionen)

### Argumente

Kommando | Beschreibung

name

Spezifiziert das zu nutzende Datenobjekt-File (name.DO). Eingabe zwingend

Fehlt die Angabe, kommt eine Fehlermeldung; liegt die Datei nicht im Ordner der Laufzeitumgebung, muss der volle Pfad angegeben werden; .

### Optionen

Kommando | Beschreibung
/p | Programmstart ohne Prozessbetrieb - Kommunikationstest zur S7

/b
/b-

Block receive enable
Block receive disable

- empfängt die OS(operator Station) im Blockmodus, reduziert dies den Overhead; fehlt die Angabe, ist /b (Blockmodus) die Voreinstellung.

/bs | Block receive enable, Block send enable

/sdev

Sapi device name - repräsentiert die erste Hälfte des Verbindungsnamen zur S7-Station

Ist der sdev auch über die Stationstabelle/Name der Verbindung im Sapi2Av.cfg - File definiert, hat der Name im cfg-File den Vorrang; wird er nicht als Parameter übergeben und ist auch nicht im cfg-File definiert, kommt eine Fehlermeldung.