ALPHA-VISION IMAC55L ENGLISCH BETA 31.01.2005

| ALPHA-VISION® Historie

# Readme-Datei für AlphaVision20050131_Imac55L_ENU_BETA

Datum: 31.01.2005

### Beschreibung

AlphaVision20050131_Imac55L_ENU_BETA
Ausgeliefert werden:
Visu2000 Version 1.68.89
VisionNT Version 8.45.89
SoftPlc7 Version 1.40.89

### Hinweis

UNGETESTETE BETA-VERSION!!!
Es handelt sich hierbei um eine englische Version

## VisionNT

### Fehlermeldungen

CardId | Beschreibung
--- | ---

CardId | Beschreibung
--- | ---

2040

Eine Messstelle, die aus einem 'Normal' - Zustand in einen Alarmbehafteten Zustand mit zugewiesener Blocking Group wechselt, löst die Ansteuerung der zugeordneten Audible Alarm Group auch dann aus, wenn die diesem Zustand zugeordnete Blocking Group im Zustand 'Blocked' ist.
Im Point Report wird jedoch korrekt (mit dem durchgestrichenen Hupensymbol) angezeigt, dass die Ansteuerung der Hupe für die dezeit blockierten Zustände nicht erfolgt.
Trotzdem erfolgt eine Auslösung der Alarmierung. Ich vermute einen Bug in der von Ihnen im November neu geschaffenen Ansteuerung des Horns abhängig von den Audible Alarm Groups ! Wurde hier vielleicht vergessen, das Blocking in die Auswertung einzubeziehen ?!

## AbvSpu

### Fehlermeldungen

CardId | Beschreibung
--- | ---
2042 | Aus AvET wird bei Verwendung von Scaling Groups ein fehlerhafter DB188 generiert. Ab der Verwendung der zweiten Kurve in diesem DB funktioniert die Skalierung nicht mehr korrekt. Als Ursache habe ich eine fehlerhafte Zeigerliste im Kopf dieses DB's festgestellt. Ab dem 2. Eintrag ist der hier eingetragene Zeiger-Wert (Tabelle ab DW 2 in diesem DB) um jeweils 2, 4, 8, 12, 16 usw. Worte zu niedrig. Wurden evtl. In den eigentlichen Datenrecords die 'FFFF's als Endekennung nachträglich eingefügt ? ! Hat es seit dem 8.11. noch Änderungen am 'unveränderlichen Teil' des AbvSPU-Code gegeben, die Sie uns nicht mitgeteilt haben ? Das würde ggf. Auch die Probleme mit den SO-Groups erklären (siehe Mail von Vorgestern).
2041 | Signal Output Groups (Status Bits in DB196 ab DBB 3714 und zugehörige Zähler in DB196 ab DBB 2690) funktionieren nicht mehr. Die Status-Bits und die Zähler stehen immer auf '0', auch wenn eine Messstelle einen Status mit der entsprechenden SO-Group hat bzw. einnimmt.