AbvPro-Toolbar

| ALPHA-VISION® AvET

# Messstellen

Die _MP.dbf Tabellen in VisionNT sind in Anzahl und Namen der Felder nicht identisch zu den Datenobjektlisten im AvET.

Abweichungen

- Ereignisregistrierung wird zusammengefasst
- Statusinformationen einer Messstelle werden in einer MP-StatusDef.-Liste definiert und dann referenziert.

  Diese Abweichungen sind in den Eigenschafts-Tabellen grau hinterlegt.

  Messstellen können mit anderen Datenobjekten in Listen zusammengefasst werden. Es gibt zwei Typen von Messstellen: analoge und binäre.

  ## Eigenschaften

  Listenname: | Datenobjektliste
  Dateierweiterung: | .obj.xml
  Objekte: | ana.Messstelle bin.Messstelle

  Eigenschaften Datenobjektliste
  Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
  --- | --- | ---
  Name (Name) | Name der Datenobjektliste | nicht vorhanden
  Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden
  Anwenderklasse (UserDefinedClass) | nicht relevant für Export- und AWL-Funktionalität | nicht vorhanden

  Eigenschaften MS
  Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
  --- | --- | ---
  Name (Name) | Name der Messstelle | _mp.dbf: pointid (22)
  Beschreibung (Descr) | freier Text | _mp.dbf: descript (30)
  Station (Station) | Name der Station, in der die MS beheimatet ist | _mp.dbf: station (32)
  Objektnummer (ObjNum) | Objektnummer der MS, nicht edierbar, wird durch Aufruf der Objektnummerngenerierung für alle Messstellen und Prozessvariablen automatisch angepaßt | _mp.dbf: objid (10)
  Hilfe-ID (HelpId) | Hilfe-ID | _mp.dbf: hiti (6)
  Alarmbild (AiPi) | Name des zugeordneten Alarmbilds | _mp.dbf: aipi (6)
  Prozessverbindung (IoAdr) | I/O-Signaladresse in Prozessstation | _mp.dbf: ioadr (32)
  Gruppenalarm (GrpAlarm) | Kennung der zugeordneten Alarmgruppe | _mp.dbf: grpalarm (5)
  Technologiegruppe (TechGrp) | Kennung der zugeordneten Technologiegruppe | _mp.dbf: tid (2)
  Ereignisregistrierung (EventReg) | Eintrag des Ereignisses ins Archiv: nein / Archiv / Ausdruck; Ausdruck inkludiert Archiv | nicht vorhanden Zusammenfassung von _mp.dbf: evl1 - evl8 und evp1 - evp8
  Initialwert (InitValue) | Wert zur Initialisierung der PV | _mp.dbf: initval (9)
  Initialwert benutzen(InitValueFlag) | MP initialisieren: ja / nein | _mp.dbf: initvalflg (1)
  Statusdefinitionen (StatusDefList) | Name der zugeordneten MP-StatusDef.-Liste | nicht vorhanden Zusammenfassung der Statusdefinitionen aus _mp.dbf
  Werteformat (ValueFormat) | Wertformat: float / unsigned / signed / timer / BCD | _mp.dbf: vf (1)
  Abtastzyklus (ScanCycle) | wird nicht ausgewertet | _mp.dbf: scancycle (2)
  Zugriffsrecht Quittierung (AcknAccessRight) | Kennung des Zugriffsrechts für Alarmquittierung | _mp.dbf: ackngp (3)
  Zugriffsrecht Parameteränderung (ParamAccessRight) | Kennung des Zugriffsrechts für MP-Parameteränderung | _mp.dbf: chgpgr (3)
  Verkettung (Link) | ? | _mp.dbf: link (32)
  Transmitter (Transmitter) | Name eines Transmitters nur bei analogen MS relevant | _mp.dbf: ifadr (13)
  Slot (Slot) | ? | _mp.dbf: slot (30)
  Signal (Signal) | ? | _mp.dbf: signal (12)
  SpltId (Spltid) | ? | _mp.dbf: spltid (6)
  Bemerkung (Remark) | freier Text | _mp.dbf: remark (20)
  Alarmvideo (Aivi) | Alarmvideo | _mp.dbf: aivi (6)
  Undefiniert-Gruppe (UndefGrp) | für AbvSpu: momentan nicht ausgewertet | _mp.dbf: undefgr (3)
  Kommentar (Comment) | freier Text | _mp.dbf: comment (14)
  Einheit (UnitMls) | nur analoge MP: Name des ML-Strings, in dem die Werteinheit steht | _mp.dbf: unit (32)
  Meßbereichsanfang (RangeStartPlc) | nur analoge MP: Anfangswert des Meßbereichs | _mp.dbf: rangestart (9)
  Meßbereichsende (RangeEndPlc) | nur analoge MP: Endwert des Meßbereichs | _mp.dbf: rangeend (9)
  Sendehysterese (SendDeadband) | nur analoge MP: Verzögerung beim Auslösen eines Ereignisses | _mp.dbf: sndhys (9)
  Grenzwerthysterese (LimitDeadband) | nur analoge MP: Verzögerung beim Überschreiten eines Grenzwerts | _mp.dbf: lmthys (9)
  Filterfaktor (SmoothFactor) | nur analoge MP: Faktor zur Glättung der Meßwertschwankungen | _mp.dbf: smoothing (1)
  Ana. KompenstaionsMP (CmpAnaMpId) | nur analoge MP: Kompensationsmessstelle | _mp.dbf: comppntid (22)
  Skaliergruppe (ScaleGrpId) | nur analoge MP: Name einer Skaliergruppe | _mp.dbf: scalegroup (3)