Sapi2av

| ALPHA-VISION® Treiber

# Sapi2Av

### Rollmenü AvisiDebugView

Hier wird definiert, welche Informationen über die Kommunikation zur OS im Logfile festgehalten, bzw. auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.

ACI Receive

Sollen Datentelegramme von der OS geloggd werden ?

Einzeilige Anzeige der Kommunikation im b- Modus<-i>

ACI Send

Sollen Datentelegramme zur OS geloggd werden ?

Einzeilige Anzeige der Kommunikation im b- Modus

ACI Message

Sollen ACI Messages geloggd werden ?

Messages definieren wie empfangene Datentelegramme zu interpretieren sind.

TeleBlock receive

Anwahl ob Datentelegramme von der OS geloggd werden sollen

Mehrzeilige Anzeige der Kommunikation im b Modus

TeleBlockChain

Anwahl ob Datentelegramme von der OS geloggd werden sollen

Mehrzeilige Anzeige der Kommunikation im b Modus, wobei für jedes neue Objekt eine Zeilenschaltung eingefügt wird.

TeleBlock send

Anwahl ob Datentelegramme zur OS geloggd werden sollen

Mehrzeilige Anzeige der Kommunikation im b Modus

Objektnummer | Freigabe des im Sapi2av_ini file in der Sektion "Avis" unter "showObjekt" definierten Datenobjekts für das logging.