SoftPlc7AciConnect.dll

| ALPHA-VISION® SoftPlc7

# SoftPlc7AciConnect.dll

## Einträge in SoftPlc7.ini

Sektion/ Eintrag | Beschreibung
--- | ---
[HLL-Functions]

In der Sektion HLL-Functions wird die Funktion AciConnect angemeldet. Dieser Eintrag sorgt dafür, dass vor jedem Zyklusbeginn die Werte aus der SoftPlc7 an die ACI übertragen und anschließend die Werte aus der ACI gelesen werden. (Die Reihenfolge ist nur wichtig für Werte, die sowohl geschrieben als auch gelesen werden). Vor dem Start des ersten Zyklus werden keine Werte geschrieben, sondern nur gelesen.
Der Eintrag sollte exakt wie folgt aussehen:

    PY0,0=SoftPlc7AciConnect,AciConnect

[Aci]
DoFile | Die DO-Datei zum Anmelden bei der ACI. |
[AciConnect]

Objekt.Attribut

Syntax:

                    Objekt.Attribut=S7-Adresse,Zugriff,Datentyp

Objekt
  ist die PointId eines Visu-Datenobjektes.
Attribut
  ist eine Eigenschaft des Visu-Datenobjektes. Z.Zt. werden `Value` und `Status` unterstützt.
S7-Adresse
  gibt an, an welche Adresse in der SoftPlc7 die Objekteigenschaft geschrieben bzw. von welcher Adresse sie gelesen werden soll.
Zugriff
  Lesen oder Schreiben:

  R | Lesen aus der ACI.
  W | Schreiben in die ACI.
  RW | Lesen und Schreiben.

Datentyp
  wird nur bei Value benötigt und gibt an, wie der Wert an der S7-Adresse zu interpretieren bzw. in welchem Format er zu schreiben ist:

  I | Integer
  F | Float

  Beispiel:

      [AciConnect]
      SINUS.Value=MD4,W,F
      FEUERMELDER1.Status=DB10.DBX20.4,R