Document Title

| ALPHA-VISION® Treiber

# Udp2Av Konfiguration

In der Vision2000.ini werden die Basisdaten des Udp2Av-Treibers festgelegt. Neben diesem Treiber laufen je nach Kundenanforderung auch noch andere Dlls und Exes, die zum Teil über ihn kommunizieren. Auch deren Startdaten werden in dieser Ini-Datei eingetragen (für die Einträge weiterer Programme / Dlls siehe Ms2Av-Konfiguration).

Relevante Sektionen in der Vision2000.ini: Udp2Av