Stationen

| ALPHA-VISION® AvET

# Audible Alarm Groups

Die Audible Alarm Groups dienen dazu, von der OS aus die Hupenansteuerung in den angeschlossenen Prozess-Stationen (S7) anzustoßen.
Einer Alarmgruppe können über Auswahl 2 Alarmobjekte zugeordnet werden, die jeweils auf den Wert 1 gesetzt werden, wenn in der entsprechenden Alarmgruppe ein kommender Alarm auftritt.
Die Alarmerkennung findet im Kommunikationsmodul UDP2AV statt. Bei der Alarmerkennung werden maximal 7 AudibleAlarmGroups ausgewertet. Die Namen der AudibleAlarmGroups müssen mit 1 bis 7 projektiert sein. Das Kommunikationsmodul UDP2AV liest die hierfür benötigten Informationen aus der Sektion [aagrp] in der Datei vision2000.ini. Die Sektionseinträge werden beim Generieren der AbvSpu-Database erzeugt.

Im AvET:

- sind AudibleAlarmGroups in AudibleAlarmGroup-Listen zusammengefasst
- haben AudibleAlarmGroup-Listen die Endung ".aag.xml"

Mit dem AvET können:

- AudibleAlarmGroup-Listen erstellt werden.

- AudibleAlarmGroups in AudibleAlarmGroup-Listen erstellt werden.
- AudibleAlarmGroups in AudibleAlarmGroup-Listen modifiziert werden.
- AudibleAlarmGroups in AudibleAlarmGroup-Listen gelöscht werden.

  ## Erstellen von AudibleAlarmGroup-Listen

  Empfehlung: Im Projektordner einen Unterordner "Audible Alarm Groups" anlegen.

  In der Symbolleiste oder dem Rollmenü 'Datei' "neu" wählen.

  Im Auswahlfenster "Files" die Auswahl "AudibleAlarmGrouplisten" treffen.
  In das Feld "Namen" den gewünschten Namen eintragen.

  Im Feld "Verzeichnis" den gewünschten Pfad der AudibleAlarmGroup-Liste eingetragen.

- Der Pfad zum Verzeichnis des geöffneten Projekts ist bereits eingetragen, dieser kann erweitert werden, nicht bestehende Unterverzeichnisse werden erstellt

  Mit OK beenden.

- Es wird die AudibleAlarmGroupliste mit der Endung ".aag.xml" im definierten Pfad angelegt und mit Pfad im linken Fenster angezeigt.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ## Löschen/ Ändern/ Erstellen/ von AudibleAlarmGroups

  Über Doppelklick die gewünschte AudibleAlarmGroup-Liste öffnen.

- Im mittleren Fenster werden die in der AudibleAlarmGroup-Liste enthaltenen AudibleAlarmGroups gelistet.
- Im rechten Fenster werden die Eigenschaften der AudibleAlarmGroup-Liste selbst angezeigt.
  In der Bearbeitungsleiste sind die Aktionen "übernehmen" - "verwerfen" - "neues Objekt" bedienbar.

  ### AudibleAlarmGroup löschen

  Im mittleren Fenster gewünschten Gruppenalarm wählen.

- Im rechten Fenster wird die Definition angezeigt.
- In der Bearbeitungsleiste wird die Aktionen "löschen" bedienbar

In der Bearbeitungsleiste das Symbol "löschen" klicken.

- Im mittleren Fenster wird der Eintrag gelöscht.

- Das rechte Fenster ist leer.

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist das Löschen entgültig.

  ### AudibleAlarmGroup ändern

  Im mittleren Fenster gewünschten Gruppenalarm wählen.

- Im rechten Fenster wird die Definition angezeigt.

  Im rechten Fenster kann die Definitionen modifiziert werden.

- Der Feldname eines modifizierten Feldes wird mit einem Stern gekennzeichnet.

- Wird das Symbol "Übernehmen" geklickt, verschwindet der Stern.

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist sie entgültig.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ### AudibleAlarmGroup erstellen

  In der Bearbeitungsleiste die Aktion "neues Objekt" auswählen.

  Ein Gruppenalarm wird erstellt

- Das System vergibt den default Namen AGrN (N steht für die laufende Nummer)

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist sie entgültig.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ## Eigenschaften

  Listenname: | AudibleAlarmGroupliste
  Dateierweiterung: | .aag.xml
  Objekte: | AudibleAlarmGroups

  Eigenschaften AudibleAlarmGroupliste
  Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
  --- | --- | ---
  Name (Name) | Name der Liste | nicht vorhanden
  Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden

  Eigenschaften Audible Alarm Group
  Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
  --- | --- | ---
  Name (Name) | Name der Alarmgruppe (1...7) | nicht vorhanden
  Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden
  Alarmobjekt1 (AlarmObject1) | PV-Objekt, wird bei einem kommenden Alarm auf 1 gesetzt | nicht vorhanden
  Alarmobjekt2 (AlarmObjekt2) | PV-Objekt, wird bei einem kommenden Alarm auf 1 gesetzt | nicht vorhanden