Sd_SetIntvTime

| ALPHA-VISION®job.dbf

### Sd_SetIntvTime

Aktion: | Sd_SetIntvTime - Set Intervaltime of section
Beschreibung: | setzt die Intervallzeit für den zyklischen Ausdruck der Sektion
Syntax: | Sd_SetIntvTime (Cursorname, Intervallzeit)
Parameter: | Sektionsname: verbindet die Sektion mit der Listbox Intervallzeit: Zeit zwischen den zyklischen Protokollen
Verwendung: | Aktion
Beispiel: | Sd_SetIntvTime (R1_SD,3)

    Die Intervallzeit zwischen den Ausdrucken der Sektion "R1_SD" ist 3 Stunden

    Sektionen werden in AbvPro als String mit 6 Zeichen erstellt.
    Einer Sektion können beliebig viele Datenobjekte zugeordent werden.
    Eine Sektion hat folgende Eigenschaften:
    Sd_Id                   - Sektionsname
    Sd_Descr             - Sektionsbeschreibung
    Sd_IntvTime          - Intervallzeit (Format: hh)
    Sd_StartTime        - nächste Startzeit (Format: hh:mm)