Usr_Video

| ALPHA-VISION®job.dbf

### Usr_Video

Aktion: | Video - Display Video
Beschreibung: | Videoaufnahmen werden in der Laufzeitumgebung angezeigt
Syntax: | Usr_Video(Kanal-Nummer)
Parameter: | Kanal-Nummer - wird auf TV-Karte angewählt
Verwendung: | Aktion
Beispiel: | Usr_Video(1);Usr_ExecShellCmd(open,AvVideo.exe,,,SW_SHOWNORMAL)

der an eine Schaltfläche angebundene Befehl blendet automatisch ein Fenster auf, in dem das Video von Kanal 1 anzeigt wird -
es wird das Programm AvVideo.exe auf der Shell-Ebene aufgerufen ==> siehe Usr_ExecShellCmd
im PC muß eine "Hauppaugge WinTV" PC-Multimedia-Karte eingebaut sein
Beispiel einer automatisierten Anwendung: In einer Anlage werden 6 Dieselmotoren mit Videokameras überwacht - einem Alarm (den Motor betreffend) wird eine Kanalnummer zugeordent, bei Alarmauslösung, wird automatisch das entsprechende Video eingeblendet.
Die 6 Kameras müssen auf die 6 Kanäle HF-moduliert werden. Der HF-Bus wird an den Antenneneingang der WinTV angeschlossen.