AbvSpu

| ALPHA-VISION® PMU

# AbvSpuOpt-MsPv

## Hinweise zur Diagnose

### Status der AbvSpu-Initialiserung

AbvSpu-Initialisierung
S7-Adresse | Bedeutung
DB195.DBX161.0 | 0=okay, 1=Fehler

### Status der Kommunikationsschnittstelle (im Anlauf)

Kommunikationsschnittstelle
S7-Adresse | Bedeutung
DB195.DBW186 | 0=okay, sonst=Fehler

### Anzahl angeschlossener OSen

Kommunikationspartner
S7-Adresse | Bedeutung
DB195.DBW162 | Maximale Anzahl der PC-Kommunikationspartner

### Sendetakt

Sendetakt
S7-Adresse | Bedeutung
DB195.DBW190 | Anzahl Zyklen, nach denen die bis dahin gesammelten Änderungstelegramme an die angeschlossenen Kommunikationspartner versendet werden.

### PC-Uhrzeitsynchronisation

PC-Uhrzeitsynchronisation
S7-Adresse | Bedeutung
DB195.DBW166 | Anzahl Sekunden, nach denen der Uhrzeitabgleich stattfindet

### Kommunikationsstatus

Kommunikationsstatus
S7-Adresse | Bedeutung

DB190.DBD356

Online-Status der angeschlossenen PC-Kommunikationspartner.
Der Online-Status der maximal 32 Kommunikationspartner wird jeweils durch ein Bit mit der Bedeutung 1=online, 0=offline dargestellt.
Die Zuordnung zwischen PC-Nummer und Bit-Nummer verläuft von rechts nach links aufsteigend:
DBX359.0 //PC1
DBX359.1 //PC2
...
DBX359.7 //PC8
...
DBX356.0 //PC25
...
DBX356.7 //PC32