Rasterfang

| ALPHA-VISION® DCS

# Rasterfang

1. Klick im Arbeitsbereich (linke Spalte) auf die Bilddatei, im Eigenschaften-Fenster erscheinen die Eigenschaften des Bildes.
2. Raster-X und Raster-Y auf 10 setzen.
3. Doppelklick auf Raster anzeigen und Rasterfang, so daß jetzt in beiden Feldern "Ja" steht.
4. "Übernehmen", im Bild erscheint jetzt ein 10x10-Raster
5. "Neues Objekt"/Rechteck
6. Rechteck im Bild aufziehen.
7. ESC

Das Rechteck liegt auf dem Raster, dx und dy (im Eigenschaftenfenster) zeigen eine durch 10 teilbare Zahl.

Rechts und unterhalb des Rechtecks sind noch Rasterpunkte zu sehen. Dies ist hier anders als im Picedit.exe, wo die Korrekturen der Rechteckgrößen (auch der Bild-Rechtecke) zu Problemen und zu Abweichungen zwischen Prozeß-und Projektierbetrieb führten.

Wenn ein Objekt sich nicht auf dem Raster befindet und mit aktiviertem Raster verschoben wird, dann ist das Verhalten wie im Picedit, nur daß es an der linken oberen Ecke des Bildes nicht auf das Raster einschnappt.