ALPHA-VISION 30.07.2003

| ALPHA-VISION® Historie

# Readme-Datei für P0300401 Release 20030915

Datum: 15.09.2003

### Beschreibung

P0300401 Release 20030915

### Neue Features: 7

CardId | Beschreibung
--- | ---
758 | Bedingte Haltepunkte
481 | GET, PUT, (U)STATUS, BSEND, BRCV für Send/Recv Die Funktionen sind bislang nur für die SHM-Schnittstelle implementiert.
801 | Klammerebenenanzahl Die Anzahl der Klammerebenen je Baustein muss von 1024 auf 7 reduziert werden, um zur Original-S7 kompatibel zu sein.
800 | Klammerstack Beim Debuggen mit dem SIMATIC Manager soll der Klammerstack übertragen werden können.
805 | Klammerstack im Debugger Im Debugger-Fenster des Panel sollen wie beim SIMATIC Manager neben B-Stack und L-Stack auch der Klammerstack zugänglich sein.
799 | OB 121 - Ausführung Bei einem STEP7-Programmierfehler muss, sofern vorhanden, der OB 121 ausgeführt werden. Fehlt dieser OB, geht die CPU in den STOP-Zustand. Insbesondere sind dies falsche Baustein-, Zähler- oder Timer-Zugriffe.
806 | S7-Uhrzeit Die SoftPlc7 soll nicht mehr auf die Windows-Zeit zugreifen, sondern diese beim Hochlauf kopieren und ab dann nur noch die eigene lesen und schreiben.

### Behobene Fehler: 1

CardId | Beschreibung | Workaround
--- | --- | ---
803 | Zeitsysteme bei SET_CLK/READ_CLK Mit der SFC 0 ("SET_CLK") wird local time geschrieben, aber die SFC 1 ("READ_CLK") gibt universal time zurück. |