Os-Status-Rückmeldung an Plc

| ALPHA-VISION® Treiber

# Os-Status-Rückmeldung an Plc

Um in den Plcs den über das HsConfigState-Telegramm gesetzten, aktuellen Zustand einer Os erkennen zu können, muß in jeder Plc pro Os eine Prozeßvariable projektiert werden. Die Namen dieser Prozeßvariablen werden in der vision2000.ini eingetragen und die Variablen werden dann zur Laufzeit automatisch gesetzt.
Beispiel der Deklaration der Prozeßvariablen in vision2000.ini für 2 Os und 3 Plcs:

    [bus]
    ...
    OsOk1_1=PvOsOk1
    OsOk1_2=PvOsOk2
    OsOk1_3=PvOsOk3
    OsOk2_1=PvOsOk4
    OsOk2_2=PvOsOk5
    OsOk2_3=PvOsOk6

In der Kennung des Eintrags steht die Zahl vor dem Unterstrich für die Os (1 bis Anzahl der Os), die Zahl nach dem Unterstrich für die Plc (1 bis Anzahl Plc).