Sd_IntvTime

| ALPHA-VISION®job.dbf

### Sd_IntvTime

Funktion: | Sd_IntvTime - Intervaltime for section printout
Beschreibung: | Abfrage der Intervallzeit für das zyklische Sektionsprotokoll
Syntax: | Sd_IntvTime(Cursor);
Parameter: | Cursor: Cursorname der Listbox, in der die Sektion angezeigt wird
Rückgabe-Typ: | int
Rückgabewert: | Stunden
Verwendung: | VAR
Beispiel: | Sd_IntvTime(sd_22);

    Liefert in der Variablen Kategorie eines Digitalmeters in der Listbox "sd_22" die Intervallzeit.

    Sektionen werden in AbvPro ls String mit 6 Zeichen erstellt.
    Einer Sektion können beliebig viele Datenobjekte zugeordent werden.

    Eine Sektion hat folgende Eigenschaften:
    Sd_Id                  - Sektionsname
    Sd_Descr            - Sektionsbeschreibung
    Sd_IntvTime        - Intervallzeit (Format: hh)
    Sd_StartTime      - nächste Startzeit (Format: hh:mm)

    Ein Sektionseintrag hat folgende Eigenschaften:
    Sd_SecLoTyp        - Layouttyp eines Eintrags
    Sd_SecObjNum     - Datenobjektnummer eines Eintrages
    Sd_SecTxt            - Text eines Eintrages (für Überschriften etc.)