Ereignis Gruppe

| ALPHA-VISION® PMU

# AbvProNT

## Ereignis Gruppe

Ereignis-Gruppe ist ein Programm der Projektverwaltung. Es wird zum Erstellen/Ändern von Ereignisgruppen gebraucht.
Einer Ereignisgruppe können beliebig viele PVs zugeordent werden

### Aufruf

Über Projektverwaltung, Doppelklick auf Auswahl AbvProNT - Datenobjekte - Ereignis-Gruppen
Es wird ein Dialogfenster geöffnet, das horizontal in 2 Bereiche geteilt ist. Im oberen Bereich sind mittig die Ereignisgruppen Zeilenweise gelistet. Im unteren Bereich werden zu einer gewählten Ereignisgruppe zusätzliche Parameter angezeigt. Jeweils rechts können über die Parameter-Eingabefelder eine Ereignisgruppe, bzw. deren Unterparameter, neu erstellt, bzw. modifiziert werden.
Ein Ereignisgruppe hat folgende Parameter:
Datenbank: ECT.dbf

- Name
- Beschreibung
- Bereichsumschaltung
- Quittier Typ
- Quittierbenachrichtigung
- Quittiermodus
- Funktionsnummer

folgende Unterparameter sind je Ereignisgruppe mehrfach möglich:
Datenbank: ECTSTS.dbf, X_ECTSTS.dbf

- Wert
- AlarmLevel
- Archiveintrag
- Archivausdruck
- Statustext

### mögliche Aktionen

Für eine Ereignisgruppe sowie deren Unterparameter stehen die Schaltflächen:

- Übernehmen
- Verwerfen
- Einfügen
- Löschen

zur Verfügung, sie haben in beiden Fällen die gleiche Funktionalität.
Übernehmen
Ein bestehender Datensatz wird mit den aktuellen Einträgen der Eingabefelder überschrieben.
Änderungen müssen zeilenweise, also je Ereignisgruppe, übernommen werden; bei einem Wechsel zu einer anderen Ereignisgruppe vor der Übernahme werden die Änderungen ignoriert und die Parameter der gewählten Ereignisgruppe in die Felder gelesen.
Änderungen werden in Grenzen geprüft, bei erkannten Fehlern kommen selbsterklärende Meldungen
Verwerfen
Für die gewählte Ereignis-Gruppe werden die Eingabefelder mit den Einträgen aus der ECT-Datenbank überschrieben.
Einfügen
Übernimmt die aktuellen Einträge der Eingabefelder als neuen Datensatz in die ECT-Datenbank
Neueinträge müssen zeilenweise, also je Ereignisgruppe, übernommen werden; bei einem Wechsel zu einer anderen Ereignisgruppe vor Einfügen werden die Eingaben verworfen und die Parameter der neuen Ereignisgruppe in die Felder gelesen.
Neueinträge werden in Grenzen geprüft, bei erkannten Fehlern kommen selbsterklärende Meldungen
Löschen
Der Datensatz der gewählte Ereignis-Gruppe wird aus der ECT-Datenbank gelöscht

### Parameter Eigenschaften

Name

Feldname | NAME
Eingabe | zwingend
Anzahl Zeichen | 32
Mögliche Zeichen | alphanumerisch (keine Umlaute)

Der Name muss eindeutig sein, sollte aussagekräftig sein und einer gewählten Namenskonvention entsprechen
Beschreibung

Feldname | DESCR
Eingabe | fakultativ
Anzahl Zeichen | 32
Mögliche Zeichen | alle

Die Eingabe wird empfohlen und sollte aussagekräftig sein
Bereichsumschaltung

Feldname | RANGE
Eingabe | zwingend
Anzahl Zeichen | Umschaltung über Doppelklick
Mögliche Zeichen | ja / nein

Bei Bereichsumschaltung wird für einen in den Unterparametern nicht definierten Werte der Status dem nächsthöheren, definierten Wertes angezeigt.
QuittierTyp

Feldname | ACKN_TYPE
Eingabe | zwingend
Anzahl Zeichen | über Auswahl
Mögliche Zeichen | ohne Quittierung lokale Quittierung globale Quittierung

ohne Quittierung:Keine Unterscheidung zwischen einem quttierten und unquittierten Alarm.(auch bei unquittierten Alarm kein bit 7)
lokale Quittierung: globale Quittierung:
Quittierbenachrichtigung

Feldname | ACKn_2PLC
Eingabe | zwingend
Anzahl Zeichen | Umschaltung über Doppelklick
Mögliche Zeichen | Ja / Nein

Die Eingabe ......................................
Quittiermodus

Feldname | ACKN_REQ
Eingabe | zwingend
Anzahl Zeichen | Umschaltung über Doppelklick
Mögliche Zeichen | Autom. / Manuell

Die Eingabe .......................................
Funktionsnummer

Feldname | FKTNUM
Eingabe | zwingend
Anzahl Zeichen | 10
Mögliche Zeichen | numerisch

Nur ein Benutzer mit der definierten Funktionsnummer kann quittieren

### Unterparameter Eigenschaften

Wert

Feldname | VALUE
Eingabe | zwingend
Anzahl Zeichen | unendlich ??
Mögliche Zeichen | Numerisch

die Zeilennummer entspricht dem Status; ein der Zeile 1 zugeordneter Wert hat den Status0, der Wert in Zeile 2 den Status1, u.s.w.
siehe auch Bereichsumschaltung
AlarmLevel

Feldname | ALR_LEV
Eingabe | fakultativ
Anzahl Zeichen | 11
Mögliche Zeichen | numerisch

Default ist "0"
Archiveintrag

Feldname | ARCHIVE
Eingabe | zwingend
Anzahl Zeichen | Umschaltung über Doppelklick
Mögliche Zeichen | ja / nein

ob ein Eintrag in _EVENTLOG.dbf erfogen soll. Dieser Eintrag sollte für alle Werte identisch sein
Archivausdruck

Feldname | PRINT
Eingabe | zwingend
Anzahl Zeichen | Umschaltung über Doppelklick
Mögliche Zeichen | ja / nein

ob ein zyklischer Ausdruck erfogen soll. Dieser Eintrag sollte für alle Werte identisch sein
Statustext

Feldname | TEXT
Eingabe | fakultativ
Anzahl Zeichen | 32
Mögliche Zeichen | alle

Dieser Eintrag ist Statustext und kann mit "Arch_TxtStsAct" abgefragt werden