Sapi2av

| ALPHA-VISION® Treiber

# Sapi2Av

## History

BuildVersion | Datum | Bearbeiter | Beschreibung
--- | --- | --- | ---

v1.82

15.06.05

bh

- Neu: Erweiterung der Infoobjekte über den Treiberzustand (InfoObject 8 bis 16)
  Die Objekte werden in Sapi2Av.ini definiert (Projektierung über Prjct-Vision bzw. avEdit).

v1.81

06.03.05

bh

- Korrektur Datenformates der PV-InfoObjekte

- Korrektur der Länge des Wertearray der PV-InfoObjekte

- Neu : Sende initial value 0 on startup für PV-InfoObjekte

- Neu : Sende initial value -1 on shutdown für PV-InfoObjekte

- Neu : Zeige Information bei der Benutzung von internen PV-InfoObjekten

v1.80

05.11.04

bh

- Informationen über den Zustand des Treibers werden in Objekte übertragen
  Die Objekte werden in Sapi2Av.ini definiert (Projektierung über Prjct-Vision bzw. avEdit).

v1.79

13.05.04

bh

- Quittierung aller Kacheln in der S7
  Wenn eine AboInd (Abort Indication) kommt, so werden die Kacheln in der S7 nicht freigegeben.
  Funktion zur Freigabe aller Kacheln (intern und als Menuepunkt)

v1.78

20.08.03

bh

- Fuer ACI-Message EX_VAL_STR (PV-String) FreeAciMem fuer Speicherfregabe

v1.77

17.07.03

bh

- -Telegrammtypen fuer PV-Objekte

- Senderichtung: Typ 23 Value und Typ 18 String

- Empfangsrichtung: Typ 5 Value und Typ 18 String

v1.76

23.06.03

bh

- -LTC-Offset: Zeitgranularitaet auf 0 gesetzt

- -Beschleunigung durch Pointerzugriffe

- -Datalogger fuer RdCnf zeichnet alle Daten auf (bisher nur teilweise)

- -Debugversion arbeitet auch mit Sapi2Av.cfg und Sapi2Av.ini (bisher mit Sapi2AvD.*)

v1.75