Verbindungen

| ALPHA-VISION® PMU

# AbvProNT

## Verbindungen

Verbindungen ist ein Programm der Projektverwaltung.
- dieses Programm wird z. Zt. nicht verwendet -

### Aufruf

Über Projektverwaltung, Doppelklick auf Auswahl AbvProNT - Datenobjekte - Verbindungen
Es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem die Parameter vorhandener Verbindungen angezeigt, diese modifiziert, oder Neue erstellt werden können.
Ein Ereignisgruppe hat folgende Parameter:
Datenbank: _Connect.dbf

- von Client
- über Server
- zu den Stationen
- durch Treiber
- Treiberparameter

### mögliche Aktionen

Für die Eingabe / Änderung stehen die Schaltflächen:

- Übernehmen
- Verwerfen
- Einfügen
- Löschen

zur Verfügung.
Übernehmen
Ein bestehender Datensatz wird mit den aktuellen Einträgen der Eingabefelder überschrieben.
Änderungen müssen zeilenweise, also je Verbindung, übernommen werden; bei einem Wechsel zu einer anderen Verbindung ohne Übernahme werden Änderungen ignoriert und die Parameter der gewählten Verbindung in die Felder gelesen.
Änderungen werden in Grenzen geprüft, bei erkannten Fehlern kommen selbsterklärende Meldungen
Verwerfen
Für die gewählte Verbindung werden die Eingabefelder mit den Einträgen aus der Datenbank überschrieben.
Einfügen
Übernimmt die aktuellen Einträge der Eingabefelder als neuen Datensatz in die Datenbank
Neueintrage müssen zeilenweise, also je Verbindung, übernommen werden; bei einem Wechsel zu einer anderen Verbindung ohne Einfügen wird der Datensatz ignoriert und die Parameter der gewählten Verbindung in die Felder gelesen.
Neueinträge werden in Grenzen geprüft, bei erkannten Fehlern kommen selbsterklärende Meldungen
Löschen
Der Datensatz der gewählten Verbindung wird aus der Datenbank gelöscht

### Parameter Eigenschaften

vom Client

Feldname | CLIENT
Eingabe | fak
Anzahl Zeichen | über Auswahl
Mögliche Zeichen | Referenziert Einträge aus Stationen (Typ: Client)

Der .................................
über den Server

Feldname | SERVER
Eingabe | fak
Anzahl Zeichen | über Auswahl
Mögliche Zeichen | Referenziert Einträge aus Stationen (Typ: Client, Server)

Der .................................
zu den Stationen

Feldname | FARSERVER
Eingabe | fak
Anzahl Zeichen | über Auswahl
Mögliche Zeichen | Referenziert Einträge aus Stationen (Typ: Server)

Die Tickbox .................................
durch Treiber

Feldname | DRV
Eingabe | fak
Anzahl Zeichen | über Auswahl
Mögliche Zeichen | TCP/IP SoftPLC File Profibus DP Interbus S

Der .................................
Treiberparameter

Feldname | DRVPARAMS
Eingabe | fakv
Anzahl Zeichen | über Auswahl
Mögliche Zeichen | Umgebungsabhängig

Der .................................