ALPHA-VISION 03.02.2006 (E)

| ALPHA-VISION® Historie

# Readme-Datei für AV20060203_E

Datum: 03.02.2006

### Beschreibung

AV20060203_E

Versionen:
VisuNT: 8.46.109
Visu2000: 1.68.109
SoftPlc7: 1.40.109

## Fertig

### User stories

CardId | Beschreibung
--- | ---

3030

CR: Gedrehte Texte in Entwicklungs- und Laufzeitumgebung
Gedreht werden statische Texte, variable Texte und Digitalmeter.
Eingabefelder, gedrehte Figuren und der Menüpunkt Rotation haben wie bisher keinen Einfluß auf den Rotationswinkel des Textes.
Die Rotation wird über die Eigenschaft "Richtung" festgelegt, die auch für Bargraphen etc. vorhanden ist. Dabei bedeutet:
• rechts: Keine Drehung
• oben: 90°
• links: 180°
• unten: 270°
• Das Eingabefenster für statische Texte, das normalerweise in der gleichen Form und Größe wie der Text selbst angezeigt wird, wird ggf. um 90° gedreht (wenn der Text senkrecht steht).

2035 | AVET NichtNorisDatenobjekte ausgrauen
2804 | Beim Export von Datenobjekten aus AvET in dbf-Dateien kein ToUpper für Namen / IDs
2698 | Bearbeitung von mehr als einer CAN-Linie ermöglichen (mehr als 1400 Messstellen)
2600 | GA-Request:Für die Zukunft ist eine Möglichkeit vorgesehen, über die Daten (z. B. Limitwerte) aus dem Norimos3000-System abgefragt werden können
2547 | Redundanter Proxy; GA Master-Umschaltung
2599 | SPS / Deif-Einheit Endlösung
3031 | Com-G Header für Export Blob-Files
2839 | Einzelne Knoten mit Daten beschicken, damit bei Änderungen durch Inbetriebnehmer nicht immer das gesamte System geladen werden muß.
3022 | Standalone-Funktionalität für Export, freischaltbar über Checkbox oder ähnliches
3013 | "Kleine Redundanz": 2 CanBusse, 2*Senden
2036 | Toolbar nur für Noris notwendige Tools enabled

### Fehlermeldungen

CardId | Beschreibung
--- | ---
2814 | Bei nur einer OS, die nicht an einem Netzwerk hängt (es genügt scheinbar ein Netzwerkkabel, das in einem Switch endet), gibt es Probleme mit der Socket (Connect / Reconnect)
2763 | Beim Import von Daten aus Noris3000 in AvET müssen die Alarmlevel von MPs mit nur einem Limit und von MPs mit High-Low-Überwachung von 2 auf 3 erhöht werden, da die Level dieser Alarme dem Level für HighHigh bzw LowLow bei (MPs mit 2 Limits) entsprechen müssen, um eine korrekte Anzeige zu gewährleisten. Gilt auch für xls-Import!
3072 | Limit-/Delay-Setzen funktioniert nicht mehr