Direktverbinung zweier PCs

| ALPHA-VISION® Laufzeit

# Request

## Direktverbindung zweier Rechner unter Windows 2000

### Hostrechner einrichten:

- In der Systemsteuerung (Arbeitsplatz -> Sytemsteuerung) `Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen` öffnen
- `Neue Verbindung erstellen` starten
- `Weiter` klicken und in der dann erscheinenden Auswahl der möglichen PPP-Verbindungen `Direkt mit anderem Computer verbinden` auswählen.
- Als Rolle des PCs `Host` wählen
- Als Verbinungsgerät je nach Verbindung (LPT oder COM) den benutzten Port aus der Liste aussuchen
- Nur für COM-Verbindungen:
  - Eigenschaftendialog anwählen
  - Übertragungsrate entsprechend der verwendeten Modems festlegen
  - Flusssteuerung auf `keine` setzen
- Zugelassene Benutzer markieren
- Mit `Fertig stellen` die Konfiguration abschließen

Außerdem muß am Hostrechner das Verzeichnis, in dem das Ini-File liegt, freigegeben werden.

### Gastrechner einrichten:

- In der Systemsteuerung (Arbeitsplatz -> Sytemsteuerung) `Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen` öffnen
- `Neue Verbindung erstellen` starten
- `Weiter` klicken und in der dann erscheinenden Auswahl der möglichen PPP-Verbindungen `Direkt mit anderem Computer verbinden` auswählen.
- Als Rolle des PCs `Gast` wählen
- Als Gerät je nach benutztem Port (LPT oder COM) die entsprechende Verbindung aus der Liste aussuchen
- Verbindung für alle Benutzer oder nur sich selbst freigeben
- Der Verbindung einen Namen zuweisen
- Mit `Fertig stellen` die Konfiguration abschließen
- Soll die Verbindung gleich hergestellt werden, im erschienenen Dialog den Benutzernamen und das Kennwort eintragen, mit denen die Verbindung sich beim Host-Rechner anmelden soll und auf `Verbinden` drücken

### Probleme bei COM-Verbindung

Wenn eine COM-Verbindung (COM1-COM1 oder COM2-COM2) zwischen zwei PCs nicht funktioniert (meistens mit FehlerID 777), dann liegt das häufig daran, daß bei einem der PCs die externe Beschriftung der COM-Ports nicht mit der internen Belegung übereinstimmt, d. h. COM1 ist real COM2 und umgekehrt. Dies kann am Einfachsten durch Umstecken des Kabels überprüft werden.