Sapi2av

| ALPHA-VISION® Treiber

# Sapi2Av

### Rollmenü SapiDebugView

Hier wird definiert, welche Informationen über die Kommunikation zur S7 im Logfile festgehalten, bzw. auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.

WriteRequest | Sollen write requests zur S7 geloggd werden sollen ?
WriteConfirm | Sollen write confirms von S7 geloggd werden sollen ?
ReadRequest | Sollen read requests zur S7 geloggd werden sollen ?
ReadConfirm | Sollen read confirms von S7 geloggd werden sollen ?

PcStatus

Sollen PC Status geloggd werden ?

der PC meldet regelmäßig sein Vorhandensein als PC-Status an die S7

Watchdog

Sollen Watchdog Meldung der S7 geloggd werden ?

die Watchdog Funktion der S7 meldet regelmäßig ihr Vorhandensein an den PC

RequestList | Soll eine Änderung der Request Liste geloggd werden ?
Sema changed | Soll eine Änderung der Sema Information geloggd werden ?
Tile changed | Soll eine Änderung der Tile Information geloggd werden ?
S7-Receive | Sollen receives von der S7 geloggd werden sollen ?
S7-Cycl | Sollen zur S7 gesendete Cycle geloggd werden ?
ReadBlock | Sollen read Blocks geloggd werden sollen ?
ConnectionRetry | Sollen Wiederholungsversuche zum Verbindungsaufbau geloggd werden ?
All off | deaktiviert alle Selektionen