Archivdatenliste

| ALPHA-VISION® Laufzeit

# Request

## Liste Archivdaten

Auf die folgenden Daten kann ausschließlich bei der Übertragung von Meldungsdaten (event data) zugegriffen werden.

Keyword | Beschreibung | Wertebereich | Länge ASCII | Bytes
--- | --- | --- | --- | ---
Arch_Type | Typ der Meldung (siehe Meldetypenliste) | 0 - 10 | 2 | 1
Arch_ObjectNo | Systeminterne Objektnummer (interne Meßstellen-Nr) | 0 - 65635 | 5 | 2
Arch_PrvStatus | Vorhergehender Status | 0 - 255 | 5 | 2
Arch_ActStatus | Aktueller Status | 0 - 255 | 5 | 2
Arch_PrvLevel | Vorhergehender Alarmlevel | 0 - 15 | 5 | 2
Arch_ActLevel | Aktueller Alarmlevel | 0 - 15 | 5 | 2
Arch_UT | Universal Time / Greenwich Time (Systemzeit) als Anzahl der vergangenen Sekunden seit dem 01.01.1970 | 0 - 4,29E9 | 10 | 4
Arch_LT | Local Time (Systemzeit) als Anzahl der vergangenen Sekunden seit dem 01.01.1970 | 0 - 4,29E9 | 10 | 4
Arch_TimeStamp | Zeitstempel zum Zeitpunkt des Auflaufens der Meldung in der PCU als Anzahl der vergangenen 100 Millisekunden seit dem letzten Stundenwechsel. | 0 - 35999 | 5 | 2
Arch_TimeLevel | Fortlaufende Nr., die bei einer Uhrzeitverstellung (UT) hochgezählt wird, um den Archivindex konsistent zu halten. | 0 - 4,29E9 | 10 | 4
Arch_PrevValue | Vorhergehender Wert |  | 20 | 8
Arch_ActValue | Aktueller Wert |  | 20 | 8
Arch_UserId | Referenz-Nr. für den "eingeloggten" User (siehe _USER.DBF) auf der OS / für das Event | 0 - 99 | 2 | 2