ALPHA-VISION ENGLISCH BETA 13.12.2004

| ALPHA-VISION® Historie

# Readme-Datei für AlphaVision20041213_ENU_BETA

Datum: 13.12.2004

### Beschreibung

AlphaVision20041203_ENU_BETA
Ausgeliefert werden:
Visu2000 Version 1.68.87
VisionNT Version 8.45.87
SoftPlc7 Version 1.40.87

### Hinweis

UNGETESTETE BETA-VERSION!!!
Es handelt sich hierbei um eine teilweise englische Version :
Pmu.exe und alle verknüpften Programme sind englisch, alle anderen Programme unter Windows2000 deutsch.

## VisionNT

### Fehlermeldungen

CardId | Beschreibung
--- | ---
1855 | Das Quittieren der Busfehlermeßstellen geht nicht immer in das EventLog, obwohl bei diesen PVs die "Event registration" auf "Print out" steht.
1833 | Lt-Verstellung funktioniert nicht 1) Scheint nicht abgeglichen zu werden 2) Bei 3-maligem Verstellen wird die Lt auf 00:00h gesetzt
1842 | Zeitstempel bei Systemobjekten 2038

### Systemeigenschaften

CardId | Beschreibung
--- | ---
1991 | Die Einstellung "Datenaktualisierung" bei den Prozeßvariablen ist Visu2000 nicht mehr vorhanden. Die generierte Datei _pv.dbf enthält jedoch noch die Eintragung und wird von Visu2000 automatisch auf "nur wenn sichtbar" eingestellt. Im VisuNT war die Einstellung hier bisher auf "immer".
1856 | Die Zeitstempelung der Alarme erfolgt in der ABVSpu aber nicht die Speicherung der Zeit. Nach Löschen des Event-Logs und erneutem Starten der OS wird für die Zeitstempelung der Alarme die OS-Zeit genommen.
1854 | Ein abgestürzter oder gestoppter Udp2AV Treiber wird nicht angezeigt. Für den Benutzer gibt es keine Meldung.
1987 | Eine Meßstelle wechselt unmttelbar in den Status "Out Of Range" sobald der eingetragene Meßbereich überschritten wird. Der Status Out Of Range darf aber erst eingeschaltet werden, wenn die Meßberecihsgrenzen um +/- 10% über- bzw unterschritten werden. "
1990 | Im Browser fehlt unter dem Menüpunkt "file" die Meßdatenarchivierung.
1989 | In AvEt werden beim Excel Import einmal vorhandene MPs, PVs und Sections nicht wieder gelöscht, auch wenn diese gar nicht mehr in der Excel-Tabelle vorhanden / verwendet sind. Die entsprechenden Listen sollten bei Beginn des Imports automatisch gelöscht und korrekt angelegt werden. Wenn man die Listen manuell löscht, funktioniert es korrekt. Dies ist aber sehr Fehlerträchtig. Das Beginnen mit einem 'Neuen' Projekt für den Excel-Import (vie in AbHelp beschrieben) geht auch nicht, da dann diverse Benötigte Listen (Transmitters, Stationen, Objektnummern) fehlen für eine Generierung

1986

In der derzeitige Version des ABV kann man das Event Logging und das Event Printing nur noch gesamt für eine Meßstelle ein- bzw ausschalten.
Es ist aber erforderlich (wie bei früherene Versionen gewesen), daß das EVL bzw. EVP für jeden einzelnen Status einer Meßstelle gesetzt werden kann.
Begründung: Es gibt Meßstellen, wie z.B. die für den Analaß-Luftdruck, bei denen einige Status zum Schalten und andere zum Alarmieren benutzt werden. Die Schaltaktivitäten dieser Meßstellen sollen sicherlcih nicht protkolliert werden, sehr wohl aber die Alarmzustände. "