Messstellen

| ALPHA-VISION® VisuNT

# Messstelle (MP)

Die MPs sind, eventuell mit anderen Datenobjekten, in Listen zusammengefaßt. Es gibt zwei Klassen von Messstellen: analoge und binäre.
- Liste: Datenobjektliste
- Dateierweiterung: .obj.xml
- Klassennamen in Datei: AvDataObjList / AvAnalogMeasuringPoint / AvBinaryMeasuringPoint

Eigenschaften Datenobjektliste
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Name (Name) | Name der Datenobjektliste | nicht vorhanden
Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden
Anwenderklasse (UserDefinedClass) | nicht relevant für Export- und AWL-Funktionalität | nicht vorhanden

Eigenschaften PV
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Name (Name) | Name der Messstelle | _mp.dbf: pointid (22)
Beschreibung (Descr) | freier Text | _mp.dbf: descript (30)
Station (Station) | Name der Station, in der die PV beheimatet ist | _mp.dbf: station (32)
Objektnummer (ObjNum) | Objektnummer der PV, nicht edierbar, wird durch Aufruf der Objektnummerngenerierung für alle Messstellen und Prozessvariablen automatisch angepaßt | _mp.dbf: objid (10)
Hilfe-ID (HelpId) | Hilfe-ID | _mp.dbf: hiti (6)
Alarmbild (AiPi) | Name des zugeordneten Alarmbilds | _mp.dbf: aipi (6)
Prozessverbindung (IoAdr) | I/O-Signaladresse in Prozessstation | _mp.dbf: ioadr (32)
Gruppenalarm (GrpAlarm) | Kennung der zugeordneten Alarmgruppe | _mp.dbf: grpalarm (5)
Technologiegruppe (TechGrp) | Kennung der zugeordneten Technologiegruppe | _mp.dbf: tid (2)
Ereignisregistrierung (EventReg) | Eintrag des Ereignisses ins Archiv: nein / Archiv / Ausdruck; Ausdruck inkludiert Archiv | nicht vorhanden, Zusammenfassung von _mp.dbf: evl1 - evl8 und evp1 - evp8
Initialwert (InitValue) | Wert zur Initialisierung der PV | _mp.dbf: initval (9)
Initialwert benutzen(InitValueFlag) | MP initialisieren: ja / nein | _mp.dbf: initvalflg (1)
Statusdefinitionen (StatusDefList) | Name der zugeordneten MP-StatusDef.-Liste | nicht vorhanden
Werteformat (ValueFormat) | Wertformat: float / unsigned / signed / timer / BCD | _mp.dbf: vf (1)
Abtastzyklus (ScanCycle) | wird nicht ausgewertet | _mp.dbf: scancycle (2)
Zugriffsrecht Quittierung (AcknAccessRight) | Kennung des Zugriffsrechts für Alarmquittierung | _mp.dbf: ackngp (3)
Zugriffsrecht Parameteränderung (ParamAccessRight) | Kennung des Zugriffsrechts für MP-Parameteränderung | _mp.dbf: chgpgr (3)
Verkettung (Link) | ? | _mp.dbf: link (32)
Transmitter (Transmitter) | Name eines Transmitters | _mp.dbf: ifadr (13)
Slot (Slot) | ? | _mp.dbf: slot (30)
Signal (Signal) | ? | _mp.dbf: signal (12)
SpltId (Spltid) | ? | _mp.dbf: spltid (6)
Bemerkung (Remark) | freier Text | _mp.dbf: remark (20)
Alarmvideo (Aivi) | Alarmvideo | _mp.dbf: aivi (6)
Undefiniert-Gruppe (UndefGrp) | für AbvSpu: momentan nicht ausgewertet | _mp.dbf: undefgr (3)
Kommentar (Comment) | freier Text | _mp.dbf: comment (14)
Einheit (UnitMls) | nur analoge MP: Name des ML-Strings, in dem die Werteinheit steht | _mp.dbf: unit (32)
Meßbereichsanfang (RangeStartPlc) | nur analoge MP: Anfangswert des Meßbereichs | _mp.dbf: rangestart (9)
Meßbereichsende (RangeEndPlc) | nur analoge MP: Endwert des Meßbereichs | _mp.dbf: rangeend (9)
Sendehysterese (SendDeadband) | nur analoge MP: Verzögerung beim Auslösen eines Ereignisses | _mp.dbf: sndhys (9)
Grenzwerthysterese (LimitDeadband) | nur analoge MP: Verzögerung beim Überschreiten eines Grenzwerts | _mp.dbf: lmthys (9)
Filterfaktor (SmoothFactor) | nur analoge MP: Faktor zur Glättung der Meßwertschwankungen | _mp.dbf: smoothing (1)
Ana. KompenstaionsMP (CmpAnaMpId) | nur analoge MP: Kompensationsmessstelle | _mp.dbf: comppntid (22)
Skaliergruppe (ScaleGrpId) | nur analoge MP: Name einer Skaliergruppe | _mp.dbf: scalegroup (3)