ALPHA-VISION 30.07.2003

| ALPHA-VISION® Historie

# Readme-Datei für P0201301 Release 20030730

Datum: 30.07.2003

### Beschreibung

P0201301 Release 20030730

### Neue Features: 2

CardId | Beschreibung
--- | ---
676 | INTF färben bei STEP7-Fehler Wenn im laufenden Betrieb ein Fehler im STEP7-Programm auftritt, geht die CPU in den STOP-Zustand, der Call-Stack steht zur Verfügung. Zusätzlich soll sich der INTF-Indikator färben.
682 | Spalte "Operand" beim Bauseine beobachten In einer zusätzlichen Spalte soll ein beliebiger Operand mit beobachtet werden können.

### Behobene Fehler: 3

CardId | Beschreibung | Workaround
--- | --- | ---
694 | Fehlermeldung "AG-Typ falsch" Wenn die SoftPlc7 als 2-Akku-Maschine hochfährt, und keine AG-AG-Kommunikation verwendet wird, fehlt auch der Eintrag "AG-Typ=3xx" in der SoftPlcNet.ini-Datei. Das hat zur Folge, dass eine Fehlermeldung ausgegeben wird. | Kann ignoriert werden.
675 | SAPI-Protokoll 1.Verschiedene Typen bei ANY-Pointern verlangen bei Rücktelegrammen noch unbekannte Headerbytes. 2.Der LinkIn-Request muss erweitert werden. |
677 | Stopp aller OB bei STEP7-Fehler Sobald ein STEP7-Fehler die CPU in den Zustand STOP überführt, werden alle laufenden OB angehalten. Es werden aber fälschlicherweise noch Assembler-Anweisungen ausgeführt, bevor die CPU endgültig stoppt. |