ALPHA-VISION ENGLISCH BETA 11.11.2004

| ALPHA-VISION® Historie

# Readme-Datei für AlphaVision20041203_ENU_BETA

Datum: 03.12.2004

### Beschreibung

AlphaVision20041203_ENU_BETA
Ausgeliefert werden:
Visu2000 Version 1.68.87
VisionNT Version 8.45.87
SoftPlc7 Version 1.40.87

### Hinweis

UNGETESTETE BETA-VERSION!!!
Es handelt sich hierbei um eine teilweise englische Version :
Pmu.exe und alle verknüpften Programme sind englisch, alle anderen Programme unter Windows2000 deutsch.

## VisionNT

### Fehler

CardId | Beschreibung
--- | ---
1942 | Hupenansteuerung (Audible Alarm Groups) Im UDP2AV wird das falsche AAGr-Alarmobjekt angesteuert. Im speziellen Fall (Alarm mit AAGr=2 kommt), wird das Alarmobjekt der AAGr=7 gesetzt.

## VISU2000

### Fehler

CardId | Beschreibung
--- | ---
1941 | Lückende Objektnummern bei PV-Variablen 1) Bei lückenden PV-Objektnummern werden die AbvSpu-Bausteine DB170ff nicht korrekt generiert, d.h. es werden keine Spare-Records erzeugt. Folge ist ein Absturz bei Zugriff auf die PV-Records 2) In AvET gibt es keine Möglichkeit, Objektnummern lückenlos zu vergeben: Die (gültigen) Objektnummern von gelöschte Objekten werden bei der Objektnummerngenerierung nur dann wieder verwendet, wenn neue Objekte hinzugefügt werden.