Eigenschaften aller Datenobjekte

| ALPHA-VISION®job.dbf

### Eigenschaften aller Datenobjekte

Eigenschaft | Beschreibung | Rückgabe-Typ | Rückgabewert
Description | Description | string | 30 Zeichen beschreibender Text
ObjNum | Object number (kann als Zahl angezeigt, aber nicht als Wert übergeben werden; an ein Textfeld übergeben liefert sie die PointID) | Objektreferenz | 0...65535

ObjType

binäre Messstelle mit 1 Status
binäre Messstelle mit 2 Status
binäre Messstelle mit 3 Status
binäre Messstelle mit 4 Status
binäre Messstelle mit 5 Status
binäre Messstelle mit 6 Status
binäre Messstelle mit 7 Status
binäre Messstelle mit 8 Status
analoge Messstelle ohne Grenzwert
analoge Messstelle mit 1 Grenzwert
analoge Messstelle mit 2 Grenzwerten
analoge Messstelle mit 3 Grenzwerten
analoge Messstelle mit 4 Grenzwerten
analoge Messstelle mit 5 Grenzwerten
analoge Messstelle mit 6 Grenzwerten
analoge Messstelle mit 7 Grenzwerten
binäres Prozessobjekt
analoges Prozessobjekt
Systemobjekt
Referenzobjekt
Prozessvariable, Bit-Objekt
Prozessvariable, 8-Bit Ganzzahl ohne Vorzeichen
Prozessvariable, 8-Bit Ganzzahl mit Vorzeichen
Prozessvariable, 16-Bit Ganzzahl ohne Vorzeichen
Prozessvariable, 16-Bit Ganzzahl mit Vorzeichen
Prozessvariable, 32-Bit Ganzzahl ohne Vorzeichen
Prozessvariable, 32-Bit Ganzzahl mit Vorzeichen
Prozessvariable, Fließkommazahl
Prozessvariable, Zeichenkette

int

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PointId | Point ID | string | 22 Zeichen PointId
Status | Actual status | int | s. Objektklassen

StsCount

Status count

int

Für Prozessvariable:
Anzahl projektierter Zeilen in ECT
Für Messstellen:
BIN - Anzahl projektierter Status
ANA - Anzahl projektierter Limits + 1
Alle Anderen: 0

Value | Actualvalue | int / float | je nach Werteformat 32bit vorzeichenbehafteter Wert 32bit Gleitpunktwert

ValueAsInt

Value as Integer

int

32bit vorzeichenbehafteter Wert
bei Werteformat float wird der Integerwert über den Messbereich auf min. 4 Vorkommastellen normiert, d.h.
Messbereich <=1 Wert * 1000
Messbereich <=10 Wert * 100
Messbereich <=100 Wert * 10

ValueAsPointId | Value as ObjNo ->PointId | string | bei Werteformat Integer wird der Wert als Objektnummer interpretiert und die dazu gehörigen 6 Zeichen PointId werden ermittelt