Sd_StartTime

| ALPHA-VISION®job.dbf

### Sd_StartTime

Funktion: | Sd_StartTime - Starttime for section printout
Beschreibung: | Abfrage der nächsten Startzeit für das zyklische Sektionsprotokoll
Syntax: | Sd_StartTime(cursor);
Parameter: | cursor: Cursorname der Listbox, in der die Sektion angezeigt wird.
Rückgabe-Typ: | int
Rückgabewert: | Zeit in Sekunden seit dem 1.1.1970
Verwendung: | VAR
Beispiel: | Sd_StartTime(section);

in der Variablenkategorie eines Digitalmeters innerhalb der Listbox section zum Anzeigen der nächsten Startzeit für das zyklische Sektionsprotokoll

    Sektionen werden in AbvPro als String mit 6 Zeichen erstellt.
    Einer Sektion können beliebig viele Datenobjekte zugeordent werden.

    Eine Sektion hat folgende Eigenschaften:
    Sd_Id                - Sektionsname
    Sd_Descr                - Sektionsbeschreibung
    Sd_IntvTime        - Intervallzeit (Format: hh)
    Sd_StartTime        - nächste Startzeit (Format: hh:mm)

    Eine Sektion hat folgende Eigenschaften:
    Sd_SecLoTyp        - Layouttyp eines Eintrags
    Sd_SecObjNum        - Datenobjektnummer eines Eintrages
    Sd_SecTxt        - Text eines Eintrages (für Überschriften etc.)