Eigenschaften von Prozessobjekten

| ALPHA-VISION®job.dbf

### Eigenschaften von Prozessobjekten

Eigenschaft | Beschreibung | Rückgabe-Typ | Rückgabewert
Status | Actual status | int | 0...65535
Station | Target station | string | 5 Zeichen
StsAddr | PLC I/O-address for status | string | 13 Zeichen
ValAddr | PLC I/O-address for value | string | 13 Zeichen
TxtStsAct | Actual status text | string | 10 Zeichen
LvlAct | Actual alarm level | int | 0...15
Comment | Comment | string | 30 Zeichen, zur freien Verwendung
TechId | Technological Id | string | 2 Zeichen
RangeStart | Measuring-Range from | int / float | 32bit im entspr. Werteformat
RangeEnd | Measuring-Range to | int / float | 32bit im entspr. Werteformat
Range | Measuring-Range | int / float | 32bit im entspr. Werteformat
FNumCtrl | Accessno. for control | int | 0...99, Zugriffsschutznummer zum Steuern des Status, Setzen des Wertes (Sollwertänderung)
HasHistory | Value Recording flag | bool | 0 / 1
RecHistory | Value Recording status | bool | 0 / 1