Häufige Fehler (FAQ)

| ALPHA-VISION® SoftPlc7

# CPU-Eigenschaften

Grundsätzlich wird die Konfiguration des STEP7-Programms und der CPU in der Konfigurationsdatei "SoftPlc7.ini" vorgenommen, die wichtigsten CPU-Eigenschaften können aber auch über den Menüpunkt "Extras->CPU-Eigenschaften" eingesehen und bis auf Ausnahmen verändert werden.

## 1. Allgemein

Die Bestellnummer entspricht der MLFB.
Das Projektverzeichnis definiert das STEP7-Programm, das von der SoftPlc7 simuliert wird.
Die Konfigurationsdatei ist Grundlage für alle Einstellungen, die nicht die Verbindungen zu remoten CPU betreffen.

## 2. Zyklus/Taktmerker

### Zyklus

Über das Feld "OB1-Prozessabbild zyklisch aktualisieren" wird festgelegt, ob zwischen den OB1-Zyklen das Teilprozessabbild 0 aktualisiert werden soll.
Die Zyklusüberwachungszeit definiert einen Zeitraum, nach dem die CPU in den STOP-Zustand geht; bei jedem OB1-Zyklusstart wird erneut getriggert.
Die Mindestzykluszeit ist die minimale Zeit, die verstreichen muss, bevor der OB1-Zyklus wieder gestartet wird.

### Taktmerker

Wird ein Taktmerker in der CPU verwendet (Feld "Taktmerker"), kann über das Feld "Merkerbyte" dasjenige Merkerbyte festgelegt werden, in dem die einzelnen Bits in verschiedenen Zeitabständen getoggelt werden.

## 3. Remanenz

Remanente Resourcen bleiben je nach Anlaufart beim Übergang STOP->RUN erhalten. Die Anzahl der Merkerbytes, S7-Timer und S7-Zähler können hier festgelegt werden.

## 4. Weckalarme

Für die Weckalarme OB 30 - OB 38 kann hier, sofern im Programm vorhanden, die Prioritätsklasse, die Ausführungszeit (=Takt) und das mit dem OB verbundene Teilprozessabbild angegeben werden. Das Teilprozessabbild 0 bedeutet hierbei, dass dem OB kein Teilprozessabbild zugeordnet ist.