Document Title

| ALPHA-VISION® Treiber

# Uhrzeit

Bei der Uhrzeit wird grundsätzlich zwischen 2 Varianten unterschieden:

- Uhrzeit synchronisieren
- Uhrzeit stellen

  ## Uhrzeitsynchronisation

  Die Uhrzeitsynchronistation dient, wie der Name schon ausdrückt, zum Abgleich aller im System verwendeten Uhrzeiten mit der Uhr einer als Timemaster festgelegten PLC.

  Nach dem Hochlauf wird die Zeit zyklisch durch entsprechende Telegramme des Timemasters abgeglichen.

  ## Uhrzeiteinstellung

  Zum Verstellen der Uhrzeit wird von einer OS ein DateTime-Telegramm an alle PLCs geschickt. Der TimeMaster wertet das Telegramm aus und sendet per Multicast/Broadcast eine entsprechende Quittierung an alle Stationen, die darauf hin die neue Zeit setzen.