Sapi2av

| ALPHA-VISION® Treiber

# Sapi2Av

## Sapi2Av.cfg

In der Sapi2Av.cfg Datei sind Informationen zur Adressierung der vorhandenen Hardware gespeichert. Die Position einer Information innerhalb der Datei ist fest und wie unten gelistet. Zur Bearbeitung der Datei ist ein HEX-Editor notwendig.

### Dateiaufbau

alle Angaben sind in HEX !

Start- position | Informations- breite | Informationsgehalt
--- | --- | ---
0000 | 02 | Nummer des Visualisierung-PCs (OS)
0002 | 02 | Anzahl der S7 Stationen
0004 | 02 | Kennung des Visualisierungs-PCs; z.B. ab01
0006 | 02 | Anzahl der Visualisierung-PCs
0008 | 08 | z.Zt. nicht belegt

0010

40

Stationstabelle

in dieser Tabelle wird definiert, welche der folgenden Verbindungen für eine Station gültig ist.

0050 | 20 | Name der Verbindung zur (S7-Station 1)
0070 | 20 | Name der Verbindung zur (S7-Station 2)
0090 | 20 | Name der Verbindung zur (S7-Station 3)
00B0 | 20 | Name der Verbindung zur (S7-Station 4)
00D0 | 20 | Name der Verbindung zur (S7-Station 5)
00F0 | 20 | Name der Verbindung zur (S7-Station 6)
0110 | 20 | Name der Verbindung zur (S7-Station 7)
0130 | 20 | Name der Verbindung zur (S7-Station 8)
0150 | 20 | Name der Verbindung zur (S7-Station 9)
0170 | 20 | Name der Verbindung zur (S7-Station 10)
0190 | 20 | Name der Verbindung zur (S7-Station 11)
01B0 | 20 | Name der Verbindung zur (S7-Station 12)
01D0 | 20 | Name der Verbindung zur (S7-Station 13)
01F0 | 20 | Name der Verbindung zur (S7-Station 14)
0210 | 20 | Name der Verbindung zur (S7-Station 15)
0230 | 20 | Name der Verbindung zur (S7-Station 16)

### Stationstabelle/Name der Verbindung

Jeder S7 im Netzwerk ist eine Stationsnummer zugeordnet. Über die Stationstabelle und die Verbindungsnamen sind sie adressierbar.
Der Wert auf Pos. 11 gibt die Zeilennummer mit der Information um Station 1 zu erreichen
Der Wert auf Pos. 12 gibt die Zeilennummer mit der Information für Station 2, u.s.w.
Im Beispiel gibt es die S7 Stationen mit den Nummern 1, 5, 7

    Pos.                     HEX-Wert                           ASCII
    0010  00 01 00 00 00 02 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00   ; ............

    0050  41 76 53 61 70 69 2F 56 46 44 31 61 00 00 00 00   ; AvSapi/VFD1a Zeile1
    0070  41 76 53 61 70 69 2F 56 46 44 31 62 00 00 00 00   ; AvSapi/VFD1b Zeile2
    0090  41 76 53 61 70 69 2F 56 46 44 31 63 00 00 00 00   ; AvSapi/VFD1c
    00B0  41 76 53 61 70 69 2F 56 46 44 33 00 00 00 00 00   ; AvSapi/VFD3
    00D0  41 76 53 61 70 69 2F 56 46 44 34 00 00 00 00 00   ; AvSapi/VFD4 Zeile5
    00F0  41 76 53 61 70 69 2F 56 46 44 35 00 00 00 00 00   ; AvSapi/VFD5
     :                        :
     :                        :

- S7 Stat.1 - Stationstabelleneintrag=01 - , Verbindung=AvSapi/VFD1a
- S7 Stat.5 - Stationstabelleneintrag=02 - , Verbindung=AvSapi/VFD1b
- S7 Stat.7 - Stationstabelleneintrag=05 - , Verbindung=AvSapi/VFD4

Der Verbindungsname "AvSapi" muss hier nicht definiert sein, er kann auch beim Programmaufruf als "/sdef" Option übergeben werden, die Definition "VFD.." muss in "SimaticNet" als Kommunikationspartner definiert sein.