MpStatusDefinition

| ALPHA-VISION® VisuNT

# Statusdefinition

Jeder Messstelle ist eine Statusdefinitionsliste zugeordnet, um das Alarmverhalten zu spezifizieren.
In einer solchen Statusdefinitionsliste sind jeweils 2 (für binäre Messstellen) bzw. bis zu 9 (für analoge Messstellen, inkl. Status OutOfRange) Statusdefinitionen zusammengefaßt.
- Liste: MP-StatusDef.-Liste
- Dateierweiterung: .mps.xml
- Klassennamen in Datei: AvMpStatusDefList / AvMpStatusDef

Eigenschaften MP-StatusDef.-Liste
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Name (Name) | Name der MP-StatusDef.-Liste | nicht vorhanden, zusammengesetzt aus dem String MP_STATEDEF und der Objektnummer der Messstelle, bei der diese Statikombination zum ersten Mal auftritt
Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden

Eigenschaften Statusdefinition
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Name (Name) | Name der Statusdefinition | nicht vorhanden
Status (Status) | Nummer des Status (1 - 8, 16 für OutOfRange) | nicht vorhanden, in _mp.dbf implizit durch Spalte, die zu Status 0 gehörenden Spalten (OutOfRange) werden in die Statusdefinition mit Status 16 übernommen
AlarmLevel (AlarmLevel) | Nummer des Alarmlevels | _mp.dbf: lvl0 - lvl8 (2)
Text (Text) | Name des Statustexts | _mp.dbf: status0 - status8 (30)
Hörmeldergruppe (AudAlarmGrp) | Alarmgruppenzähler für AbvSpu | _mp.dbf: aagr0 - aagr8 (3)
Sichtmeldergruppe (VisAlarmGrp) | Alarmgruppenzähler für AbvSpu | _mp.dbf: vagr0 - vagr8 (3)
Ausgangssignalgruppe (SigOutGrp) | Alarmgruppenzähler für AbvSpu | _mp.dbf: sogr0 - sogr8 (3)
Verzögerungszeit Austritt (DelayOut) | Verzögerung beim Verlassen des Status in Millisekunden | _mp.dbf: dlyout0 - dlyout8 (4)
Verzögerungszeit Eintritt (DelayIn) | Verzögerung beim Eintritt in den Status in Millisekunden | _mp.dbf: dylin0 - dylin (4)
Blockiergruppe (BlockIndicator) | Name der Blockiergruppe | _mp.dbf: blockgrp0 - blockgrp8 (3)
Grenzwert (Limit) | nur bei Statusnummern größer 1; Auswertung erfolgt nur bei analogen MPs | _mp.dbf: limit1 - limit7 (9)
Dynamische Limitgruppe (DynLimit) | Name der DynLimit-Liste; nur bei Statusnummern größer 1; Auswertung erfolgt nur bei analogen MPs | _mp.dbf: dyligr0 - dyligr7 (3)